■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	속초시청			심의일자	2023.12.11. ~ 12.13.(서면심의)
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(해체)
건축주	성명(법인명) 양일권
대지현황	대지위치 속초시 설악동 246-42
	지번 설악동 246-42번지		관련지번
	대지면적 2,318㎡		용도지역(지구, 구역) 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역, 역사문화환경보존지역, 공장설립제한지역, 온천원보호지구
건축물현황	건축면적 1,045.93㎡		건폐율 %			층수 지하: 1층/ 지상: 2층, 지붕층
	주용도 숙박시설 (여관)		구조 시멘트벽돌조			건축물 동수 1동
	최고높이 14.4m		용적률 %			연면적 합계 3,031.09㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	○ 단차가 있는 대지로 해체 시 기존옹벽 처리여부 명확하게 표기 ○ 가시설물 구조검토서 관련 해체계획서와 불일치하여 확인 검토 ○ 현장 인근 안내표지판 추가설치 및 살수기 3대 이상 설치 ○ 해체 잔재물 구조 검토 추가 ○ 하부 수직재 여부를 고려하여 재검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]