■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	속초시청			심의일자	2024. 1. 17. ~ 1. 20.(서면심의)
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타
건축주	성명(법인명) 양일권
대지현황	대지위치 속초시 설악동 246-42번지
	지번 설악동 246-42번지		관련지번
	대지면적 2,318㎡		용도지역(지구, 구역) 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역, 역사문화환경보존지역, 공장설립제한지역, 온천원보호지구
건축물현황	건축면적 1,045.93㎡		건폐율			층수 지하: 1층/ 지상: 2층 /지붕: 1층
	주용도 숙박시설		구조 시멘트벽돌조			건축물 동수 1동
	최고높이 14.4m		용적률			연면적 합계 2,945.785㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	○ 가시설물 계획도에서 가시설물 높이는 건물 최고 높이+1m 이상 설치 ○ CCTV를 사각지대 없이 추가 설치 ○ 강관비계구조검토서 쌍줄비계와 해체계획서 상 쌍줄비계 비교 확인 ○ 가설휀스 상부 칼라부직포에서 항공마대로 변경 설치 ○ 현장 실측결과 주요구조부가 시멘트벽돌조가 맞는지 구조시스템을 기술 ○ 해체 잔재물이 10cm 이내가 되도록 구조검토 자료 추가 ○ 2층 해체 시 18~21부분 지지부재 명확하게 확인 ○ CCTV촬영 안내 표지판 부착하여 운영 관리 ○ 가기설물 해체 시 안전성 확보
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]