대기오염물질배출계수
1. 연료별
연료명	먼지			황산화물			질소산화물
	난방	산업	발전	난방	산업	발전	난방	산업	발전
등유(황함량0.001%) 등유(황함량0.1%) 경유(황함량0.1, 0.05%) B-A유 B-B유 B-C유(황함량0.3~4.0%) 무연탄 유연탄 LNG LPG	0.05 0.24 0.24 0.84 1.20 1.1S+0.39 5.0A 5.0A 0.03 0.07		0.05 0.24 0.071) 0.24 1.672) 0.84 1.20 1.1S+0.39 5.0A 5.0A 0.03 0.07	17.0S 17.0S 17.0S 5.28 14.3S 14.3S 19.5S 19.0S 0.01 0.01			2.16 2.40 2.40 5.99 2.47 6.64 5.83 4.55 3.70 2.18	2.16 2.40 2.40 5.99 2.47 6.64 5.83 5.55 3.70 2.28	2.16 2.40 14.71) 2.40 53.42) 5.99 2.47 6.64 9.00 7.50 6.04 42.92) 2.28
비고 1. A(회분함량) : 무연탄(40%), 유연탄(10%)의 회분함량 값은 각각 40,10임 2. S(황함량) : 등유(0.1%), B-A유(1.5%), B-B유(1.2%), 무연탄(0.7%), 유연탄(0.5%)의 황함량 값은 각각 0.1, 1.5, 1.2, 0.7, 0.5임 3. 배출계수단위 : 유류(g/l), 석탄(g/kg), LNG(g/㎥), LPG(g/kg) 4. 환산계수 : LNG(1kg=1.238㎥), LPG(1kg=1.97l=0.529㎥) 5. 주 1) : 가스터빈 주 2) : 내연기관