대포 제2농공단지 조성사업 2차

(관급)수목 납품 시방서

2009. 03.

속     초     시

(관급)수목 납품 시방서

1.   일 반

1.1  적용 범위

본 사양서는 대포 제2농공단지 조성사업 2차에 (관급)납품 수목의 규격, 사양, 검사, 운반 및

사후조치에 대하여 규정한다.

1.2  적용 일반

본 물품(수목등) 매입에 따른 납품은 그 시행 일체를 품의서에 의한 품명, 규격, 수량, 단가 등에 의해

납품하여야 하며 붙임 조건상의 내용과 부합 되도록 반드시 준수하여야 하며,물품 품의서의 내용이 상이

하거나 관련 매입과 부합되지 않을 때 또는 의문이 생길 때에는 납품시 검수자의 지시에 따르고, 납품이

불분명할 시에는 그 사항을 작성 검수자에게 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 하며, 부적합품의

조치가 완벽하게 이루어져야 한다.

2.   공급 범위

2.1  장     소 : 대포 제2농공단지 조성사업 현장

2.2  공급 수량 및 규격 : 붙임 수목관급자재 내역서 참조

2.3  공급 기간 :  2009. 6. 30한

3.   계약자 준수사항

3.1  계약내용 및 이의의 해석

가. 계약자는 계약서 내용에 기술되는 수목 등 일체를 공급하여야 하며, 본 사양서에 기술되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 속초시의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 속초시의 해석에 따라야 한다.

나. 계약자는 본 기술사양서에 명기되지 않았더라도 기능상 필요한 사항은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품사항에 포함하여야 한다.

3.2  계약자의 책무

가. 계약자는 수목자재의 운반 및 검사에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 수목은 외부환경에서 충분한 적응성이 보장되어야 한다.

나. 본 사양에 의해 납품된 수목의 하자 등 문제점 발생시 이에 대한 책임은 계약자에게 있다.

다. 본 수목 납품시 기타 검사에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 한다.

3.3  포장 및 운반

가. 수목의 납품은 기발주청이 공사추진에 따라 언제든지 기일내 납품을 받을수 있도록 납품계획서를 세워 이행하여야 한다.

나. 자재의 운반 중 수목의 생육에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후조치는 계약자의 책임 하에 이행하여야 한다.

3.4  검수 및 납품

가. 검수는 지정장소 반입 후 검수를 시행하고, 사전 검수에 합격해도 운반, 포장 등의 취급이 나빠 식물의 상태가 양호하지 않을 경우 합격품으로 인정하지 아니한다.

나. 일정한 수량 단위로 포장 또는 운반상자에 넣어 취급 과정에서 상처를 받지 않도록 운반하여야 하며, 하차한 후 납품 검사를 받아 인도 하여야 한다.

다. 물품을 재 납품함으로써 발생되는 제반 경비는 납품업체가 부담한다.

라. 각종 조경수목 및 자재는 감독원으로 하여금 품종, 품질 및 규격의 재검사를 필한 후 시공하여야 한다.

마. 수형이 아름답고 자람세가 양호하다고 판단되는 수목은 근경, 흉고직경, 수고, 수목의 증감 허용치수를 설계상 규격의 10% 이내에서 허용할 수 있으며, 이 수형과 자람세의 판단은 감독원이 한다.

바. 수고의 측정은 지표면에서 수관의 정상까지 수직거리를 말하며, 수관의 정상에서 돌출한 도장지는 제외한다.

사. 흉고직경은 지표면에서 1.2m 부위의 수간의 직경을 말하며, 흉고직경 부위가 쌍간 이상일 경우에는 각각 흉고직경 합의 70%가 당해수목의 최대 흉고직경치보다 클 때에는 이를 채택하며, 작을 때에는 최대 흉고직경을 채택한다.

아. 수관의 측정에 있어서 타원형의 수관은 최대 수관 폭의 수관을 중심으로 한 최대와 최소를 합하여 양분한 것을 수관폭으로 채택한다.

자. 근원 직경은 지표면의 수간의 직경을 말하며, 측정 부위가 원형이 아닌 경우 최대치와 최소치를 합하여 양분한 치수를 채택한다. 단, 쌍간 이상일 경우 흉고직경의 측정 방법과 동일하게 측정한다.

차. 주요수목은 1차 포지 검사를 원칙으로 하고, 관목의 경우 반드시 설계규격을 비교 확인할 수 있는 견본품(자람세, 가지수, 분크기 등에 대한 규격하한치)을 수목반입전 감독원에게 제시하여 승인을 얻으며 반입검수시 활용한다.

3.5  안전대책 및 책임

계약자는 납품 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 하며, 안전사고 발생시 이에 따른 민․형사상의 책임은 계약자에게 있다.

3.6  산업재산권의 보호

가. 본 수목의 납품과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 상표 등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생시 이에 대한 처리책임은 계약자에게 있다.

나. 동 수목의 납품 완료 후 속초시는 상기 특허 등의 재산권을 사용할 권리를 가지며 계약자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

3.7  허가 및 수속

계약자는 수목 납품과 관련하여 국내법이 규정하는 사항에 대하여 대관청 허가 및 수속 등을 처리해야 할 의무가 있으며, 이에 따른 비용은 계약자가 부담한다.

3.8 보증

계약자는 수목의 보증기간을 정하여 운영부서에서 인수 후 보증하며 동 기간 안에 생육불량 및 고사하였을 경우, 계약자는 속초시에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속한 조치를 하여야 하며, 이때 납품된 수목은 교체일로부터 재보증 하여야 한다.

3.9 사후지원(AFTER SERVICE)

계약자는 납품한 수목에 대한 신속하고 완벽한 사후지원(After Service)을 위하여 지원체제를 갖추어야 한다.

4. 재료

4.1  수목재료 일반구비 요건

○ 조경식물은 가지가 사방으로 고루 발달하고 수형이 정돈된 것이어야 하며, 병충해를 받지 않은 것이어야 한다. 또한 묘목을 제외한 각종 조경 식물은 반드시 사전에 뿌리돌림을 한 것이어야 한다.

○ 동해방지에 각별히 유의하여 수목을 선택하여야 하며, 특히 남부수종은 생육환경에 각별히 주의를 기울여야 한다.

○ 가로수의 경우에는 지하고가 1.9m〜1.8m정도가 되는 수목이어야 한다.

○ 수목별 품질기준은 다음에 적합하여야 한다.

1) 상록교목

가. 소나무

밀식에 의하여 도장되지 않고, 다년간 전정으로 신장생육이 멎고, 고유의 수형을 갖추고 역지가 사방으로 고루 발육된 것으로 굴취, 운반, 식재과정에서 수피나 가지의 훼손이 없고 뿌리분의 크기는 근원직경의 4배이상인 것으로 지하고는 최소 2M이상이어야 한다.

나. 스트로브잣나무(H0.3×W1.5)

줄기가 곧고 초두가 손상되지 않아야 하며, 가지가 균형 잡히고 지하고가 나무높이의 2/5 이하이고 뿌리분의 크기는 근원직경의 4배이상인 것이어야 한다.

2) 활엽교목

가. 느티나무(H4.0×R12)

가지가 고루 발달하고 근원부의 수간이 하나이며, 지하고가 당해수목 수고의 2/3 이하이어야 한다.

나. 왕벚나무(H4.0×B10)

지정 품종으로 수고는 4.0m 이내로 도장되지 않고 가지가 사방으로 고루 발육되고 수피에 손상 (병충해손상)이 없는 것으로 특히 개각충에 피해가 없어 야 하고 지조의 정지, 전정등 일절 손상이 없어야 한다. 뿌리분의 크기는 당해 수목 근원 직경의 6배이상으로, 굴취는 1～2년전 뿌리돌림 작업을 실시한 것 이어야 한다.

가지가 고루 발달하고 근원부의 수간이 하나이며, 지하고가 당해수목 수고의 2/3 이하이어야 한다

다. 목련(H3.0×R10)

수관이 균형 잡히고 접목부위 바로 위 직경이 지정 근원 직경 이상인 것으로, 지하고가 당해수목 수고의 1/2 이하이어야 한다.

라. 이팝나무(H2.5×R6)

가지가 사방으로 고루 발달하여 수관이 폭넓고 수피에 손상이 없으며 병충해가 없는 건전목으로 초두 및 큰가지를 전지하지 않은 수목으로 지하고는 수목의 1/3이상 이어야 하며 분의 크기는 근원직경의 4배 이상이어야 한다.

마. 청단풍(H3.0×R10)

가지가 고루 발달하고 근원부의 수관이 하나이면서 근원부에 비하여 수간이 급격히 가늘어지지 않는 것으로 한다.

바. 은행나무(H4.5×B12)

가지가 사방으로 고루 발달하여 수관이 폭넓고 수피에 손상이 없으며 병충해가 없는 건전목으로 초두 및 큰가지를 전지하지 않은 수목으로 지하고는 수목의 1/3이상 이어야 하며 분의 크기는 근원직경의 4배 이상이어야 한다.

3) 관목 식재

가. 산철쭉(H0.3×W0.3)

지엽이 치밀하며, 수관에 공극이 없고 전지 후 크기가 지정규격 이상이어야 하며 병충해가 없는 건전목 이어야 한다. 밀식에 의하여 도장되지 않은 것으로 화아 발육이 충실한 것.   합본되지 않은 것으로 뿌리분이 견고하며 분의 크기가 수관폭의 1/2이상인 것이어야 한다.

나. 사철나무(H1.0×W0.3)

가지와 잎의 발달이 충실하고 수관하부의 잎이 마르지 않아야 하며, 합본하지 않은 것으로

분의 지름이 1.0×0.3은 10㎝이상, 1.2×0.4는 15㎝이상이어야 한다.

다. 조팝나무(H0.8×W0.4)

가지와 잎의 발달이 충실하고 합본하지 않은 것으로, 분의 지름이 0.5×0.3은 10㎝이상, 0.8×0.4는 15㎝이상이어야 한다.

라. 수수꽃다리(H1.5×W0.6)

재배 또는 양생품으로 고유의 수형을 갖추고, 가지가 사방으로 고루 발육된 것으로 선단이

절단 또는 훼손되지 않은 것이어야 하며, 분은 근원경의 4배 이상인 것이어야 한다.

4) 지피 및 초화류식재

가. 식물재료

(1) 지피류 및 초화류 소재는 종자 및 1년생, 2년생, 숙근류, 구근류 등으로 구분된다.

(2) 종자의 규격은 중량단위의 수량과 순량률 및 발아율, 초화류의 규격은 분얼, 포기 등으로 표시한다.

(3) 종자는 신선하고 병충해가 없으며 잡초의 종자가 혼합되지 않고 발아율이 양호한 것이어야 한다.

(4) 지피류 및 초화류는 원래의 형태와 성상을 유지하고 병충해･상해가 없으며 건전한 생육을 유지하는 것으로써 일반적으로 다음의 요건에 부합하여야 한다.

(가) 지정된 규격에 맞아야 하고

(나) 줄기, 잎, 꽃눈의 발달이 양호하며

(다) 병충의 피해가 없고 뿌리가 충실하여, 흙이 충분히 붙어 있어야 한다.

나. 지피 및 초화류의 규격

(1) 포트(POT) : 포트란 식물의 재배 용기로서 이의 지름으로 표기하며 검은색 비닐포트에 육묘한 것으로써 초종에 따라 1치 포트에서 12치 포트까지 사용되며 식재 직전에 흙이 부서지지 않게 포트를 벗겨내야 한다.

(2) 분얼 : 식물의 성장 엽아의 수량으로 발아 가능한 엽아를 기준으로 하며 다년생  식물 중 숙근류는 일반적으로 분얼수를 식물단위로 삼는데 “촉”으로도 지칭되고 1분얼로도 식재는 가능하나 식재후 초기효과를 고려하여 그 단위를 2-3분얼, 4-5분얼로 식물에 따라 분얼수의 기준을 달리 한다.

다. 지피류 및 초화류의 품질기준은 다음과 같다.

(1) 각 식물은 합본하지 않은 것으로 새잎이 많으며 뿌리는 충실하여야 하며 병충해가 없어야 한다.

(2) 포트용 식물은 포트를 제거했을 때 용토가 흩어지지 않을 정도로 세근이 발달되어 포트의 형태를 유지하여야 한다.

(3) 한 개체의 작은 분얼이 큰 분얼 크기의 1/3 이하인 것은 하나의 분얼로 인정하지 않는다.

(4) 구근의 경우에는 반드시 당해 연도에 꽃을 피울 수 있는 것이라야 한다.

(5) 야생채취 식물은 분이 충실하여야 하며 채취로 인한 손상이 없어야 한다.

라. 야생화의 품질기준

(1) 야생화는 산야에서 직접 채취한 것을 사용하여서는 안되며, 농장에서 생산한 제품을 사용한다.

5) 잔디(0.3×0.3×0.03)

1년 이상 재배 품으로 지하경이 치밀하게 발달되어 서로 얽혀 있으며 잔디에 부착된 흙두께가

최소 2cm 이상으로 균일하게 굴취된 것으로 잡초의 혼입이 없는 것으로 한다.

가. 조경수목은 발육이 양호하고 가지가 사방으로 잘 발달하여 수형이 정돈되고 병충해의 피해를 받지 않은 것이어야 한다.

나. 묘목을 제외한 조경수목은 뿌리돌림된 재배품을 원칙으로 하며 특히  근원직경10cm, 흉고직경 8cm, 수고 3.0m 이상인 수목은 반드시 뿌리돌림 한 것이어야 한다.

다. 낙엽침엽교목류 또는 상록침엽교목류의 초두는 손상되지 않아야 한다.

라. 조경수목은 각각 품종 고유의 특성을 갖추어야 한다.

마. 공사현장이 700~800m의 고산지대로 조경수목은 동해방지를 위해서 동지역 또는 동지역 위도 이상에서 재배된 수목이어야 하며 단, 수목수급이 곤난하거나 불가능한 경우 또는 동해에 강한 수목일 경우에는 검수자에게 그 사유에 대한 증빙자료 제출후 승인하에 사용할 수 있다.

바. POT에 재배된 조경수목은 제규격 및 구비조건에 적합한 경우에는 권장 사용되어야 한다.

사. 조형수목은 수목의 자람세가 양호하고 미적 구비요건이 경관조성에 충분히 만족을 시킬수 있는 수목이어야 한다.

아. 조형수목은 흉고(B) 또는 근원직경(R) 등이 지정규격 이상인 경우 감리원의 승인하에 수고 및 수관폭은 지정규격 이내로 할 수 있으며 특수한 조형목인 경우는 별도 발주시방에 따른다.

자. 가로수대상 조경수목은 지하고가 1.6 ~ 2.0m 범위내 이어야 하고 동일노선에서  수고가 일정(최대편차 :1m)하여야 한다.

차. 조경수목은 굴취후 24시간 이내에 현장에 반입된 것이어야 하며 기간이 경과된 것은 반입될 수

없다. 단, 불가피한 경우에 한하여 검수자와 사전협의후에 조정할 수 있다.