산악 및 농기계 안전사고 예방요령

산악 안전사고 예방요령

1. 산행시 행동요령(산에 오를 때)

○ 산행은 아침 일찍 시작하여 해지기 한 두 시간 전에 마친다.

○ 하루 8시간을 산행하고, 체력의 30%는 비축한다.

○ 일행 중 약한 사람을 기준으로 산행한다.

○ 될 수 있으면 30킬로그램 이상의 짐을 지지 않는다.

○ 배낭에는 기상이변 등을 대비 랜턴, 우의, 휴대전화(예비 축전지), 상비약품을 준비하고 손에는 될 수 있으면 물건을 들지 않는다.

○ 등산화는 발에 잘 맞고 통기성과 방수성이 좋은 것을 신는다.

○ 산행 중에는 한꺼번에 너무 많이 먹지 말고, 조금씩 자주 섭취한다.

○ 산에서는 아는 길도 자주 지도를 보고 확인한다.

○ 길을 잘못 들었을 때는 당황하지 말고, 아는 위치까지 되돌아가서 다시 확인한다.

○ 등반로 외의 산행을 삼가고, 길을 잃었을 때에는 계곡을 피하여 능선으로 올라간다.

○ 등산화 바닥 전체로 지면을 밟고 안전하게 걷는다.

○ 보폭을 너무 넓게 하지 말고 항상 일정한 속도로 걷는다.

○ 발 디딜 곳을 잘 살펴 천천히 걷는다.

○ 처음 몇 차례는 15~20분 정도 걷고 5분간 휴식하고, 차츰 30분 정도 걷고 5~10분간 휴식한 다음 산행에 적응이 되면 1시간 정도 걷고 10분간씩 휴식하는 것이 좋다.

○ 산행 시에는 수시로 지형과 지도를 대조하여 현재 위치를 소방서에서 설치한 위치판 고유번호와 함께 확인하는 것이 좋다.

○ 내려갈 때는 자세를 낮추고 발아래를 잘 살펴 안전하게 디딘다.

○ 썩은 나뭇가지 풀, 불안정한 바위를 손잡이로 사용하지 않는다.

○ 급경사 등 위험한 곳에서는 보조 자일을 사용하는 것이 좋다.

2. 산악 안전사고 응급처치 요령

○ 위급 상황 시 행동 요령(3C)

- 1단계 : 위급상황을 인식하고 어떻게 행동할지를 결정하는 것(Check)

- 2단계 : 도움을 요청하는 것(Call)

- 3단계 : 응급의료기관에 인계할 때까지 적절한 처치를 하는 것(Care)

○ 구조 요청시 꼭 알려야 할 정보

- 응급 상황이 발생한 정확한 장소 / - 무슨 일이 일어났는지

- 부상자의 상태 정도 / - 전화 거는 사람의 이름, 연락처

- 얼마나 많은 사람이 다쳤는지 / - 응급처치는 어떻게 하고 있는지

○ 부상자 조사와 응급처지 요령

① 의식확인 ② 호흡확인 ③ 맥박확인 ④ 출혈확인 ⑤ 얼굴색

⑥ 체온·피부상태 확인 ⑦ 골절확인 ⑧ 구토 등 주변상황 확인

⑨ 응급처치  기도개방  구조호흡  심폐소생술

충격예방처치  지혈  상처·골절 처치

3. 산악 안전사고 예방 10대 수칙

1. 산행 전에 산행 코스, 난이도 등에 대한 충분한 정보를 얻는다.

2. 출입금지구역(국립공원특별보호구역, 샛길 등)은 출입하지 않는다.

3. 기상특보 때는 산행을 금하고, 이동 중인 탐방객은 빨리 하산하거나 안전한 장소로 대피한다.

4. 낙뢰 예보가 있을 때 산행을 삼가 한다.

5. 자신의 체력을 고려하여 산행 계획을 수립한다.(절대 무리한 산행을 하지 않는다)

6. 충분한 경험과 장비를 갖추지 않은 자는 암릉·암벽 등반을 하지 않는다.

7. 폭우로 수량이 불어난 계곡은 무리하게 건너지 않는다.

8. 산행 전·후 스트레칭으로 충분히 몸을 푼다.

9. 계절별로 장비와 복장을 갖춘다.

10. 될 수 있으면 단독 산행을 피한다.

농기계 안전관리 요령

농기계 보관창고는 항상 밝고 깨끗하게 정돈하자
	출입구의 폭, 높이는 여유 있게 합시다. 내부는 충분한 밝기와 환기가 되도록 합시다. 농기계 및 공구는 정해진 장소에 정리정돈하여 둡시다. 어린이가 출입하지 않도록 자물쇠를 설치합시다.

농작업에 적합한 복장과 보호구를 착용하자
	헐렁하거나 소매가 긴 옷은 입지 맙시다. 미끄럼 방지 처리된 안전화를 착용합시다. 긴 머리카락은 모자 속에 넣거나 묶읍시다. 보석류는 빼놓고 작업에 임합시다.

농작업 전 ․ 후에는 반드시 농기계 점검정비를 하자
	점검 ․ 정비시에는 반드시 엔진이나 전원을 차단합시다. 이상 발견시에는 정비할 때까지 사용하지 맙시다. 정기교환 부품은 시기에 맞추어 교환합시다. 안전장치는 제 위치에 부착하고 떼어내지 맙시다.

논 ․ 밭 출입은 안전한 방법으로 하자!
	출입로는 완만한 경사와 적절한 폭을 유지합시다. 이동시에는 속도를 낮추고, 후방 작업기가 무거울 경우 앞쪽에 밸런스웨이트를 장착합시다. 논둑을 넘을 때는 직각 방향으로 진행합시다.

동승자를 태우지 말자!
	동승자는 운전자의 시야 또는 레버조작을 방해하여 사고를 유발시킨다는 것을 명심합시다. 동승자가 있을 경우 급정지․급회전시에 밖으로 튕겨나갈 수 있다는 사실을 명심합시다.

음주운전은 절대 않는다!
	음주운전은 자신은 물론 타인까지 파괴시키는 사고의 주범임을 명심합시다. 음주운전은 침착성과 판단력을 저하시키고 위급상황에서 신속한 반응을 어렵게 하여 대형사고를 유발시킨다는 것을 명심합시다.

등화장치 작동으로 신속한 정보를 제공하자!
	방향지시등, 후미등, 비상등, 야간반사판 등을 반드시 부착합시다. 등화장치의 작동상태는 수시로 점검하고 무논작업 후에는 반드시 청소합시다. 트레일러에 짐을 실을 때는 뒤에 오는 운전자가 등화장치를 볼 수 있도록 과다하게 적재하지 맙시다. 야간 또는 악천후에는 반드시 등화장치를 작동하고 감속하여 운전합시다.

경운기 ․ 관리기
	이동시에는 작업기의 동력을 끊고 합시다. 회전부에 신체를 접촉하지 맙시다. 조향클러치는 저속주행 또는 논․밭에서 작업할 때만 사용합시다. 내리막 길에서 조향클러치는 평지와 반대로 작동한다는 것을 명심합시다. 조향클러치는 짧게 여러번 조작하여 선회합시다.

트랙터
	타고 내릴 때는 작업화의 진흙을 제거하고 승차용 계단과 손잡이를 이용합시다. 안전 캡 또는 프레임을 장착합시다. 도로 주행시에는 좌우 브레이크 페달을 반드시 연결합시다. 경사지에서 등고선 방향으로 작업할 때는 하중이 큰 쪽을 위쪽으로 향하게 합시다.

콤바인
	콤바인을 차량에 싣거나 내릴 때는 사다리 길이는 차량적재함 높이의 4배 정도 되게 하여 안전한 경사를 확보합시다. 막힌 짚을 제거할 때는 반드시 엔진을 정지합시다. 체인, 양곡기 등에 쌓여 있는 검불은 화재 예방을 위하여 수시로 제거합시다. 논둑을 넘을 때는 직각 방향으로 운전합시다.

휴대형 예취기
	작업 전에 병, 돌 등 이물질을 제거합시다. 반드시 보호장구를 착용하고 작업합시다. 작업은 오른쪽에서 왼쪽으로 하고, 작업반경 15m 이내에는 타인이 접근하지 않도록 합시다. 제초날을 톱 대용으로 사용하지 맙시다.