■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	속초시청			심의일자	2024. 3. 7. ~ 3. 10.(서면심의)
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타
건축주	성명(법인명) 속초시청(교통과)
대지현황	대지위치 속초시 조양동 1417-12번지
	지번 조양동 1417-12번지		관련지번
	대지면적 133 ㎡		용도지역(지구, 구역) 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구, 교통광장, 여객자동차터미널, 가축사육제한구역, 상대보호구역
건축물현황	건축면적 48.76 ㎡		건폐율			층수 지상: 2층
	주용도 근린생활시설		구조 경량철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 3.5 m		용적률			연면적 합계 48.76㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	○ 가설울타리의 설치가 3m로 계획되어 있으나, 가설울타리 상부 1m 이상의 분진망을 추가 설치 ○ CCTV를 사각지대 없이 추가 설치 ○ 현장 내 해체잔재물은 적치 및 야적은 지향하고, 당일 배출 ○ 신호수 2인이상 충분히 배치 ○ 폐기물 반출계획 반영 ○ 통행인의 통제 및 안전통로 확보 ○ 비계 작업시 2인 1조로 작업
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]