■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	속초시청			심의일자	2023.11.10. ~ 11.14.(서면심의)
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타
건축주	성명(법인명) 국(해양경찰청)
대지현황	대지위치 속초시 조양동 1376-4
	지번 조양동 1376-4번지		관련지번
	대지면적 3,425㎡		용도지역(지구, 구역) 도시지역, 제2종일반주거지역, 상대보호구역, 절대보호구역
건축물현황	건축면적 557.98㎡		건폐율 16.3%			층수 지하: 1층/ 지상: 5층
	주용도 아파트		구조 철근콘크리트조, 조적조			건축물 동수 3동
	최고높이 15 m		용적률 85.86 %			연면적 합계 2,940.82㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	○ 비계구조검토서를 제출 ○ CCTV를 각 건물마다 4개소씩 설치할 수 있도록 조치 ○ 해체 대상 건축물이 한면으로 초등학교와 인접, 초등학교 인접공간에 대한 안전성 및 소음차단, 분진최소화 대책을 수립 ○ 시스템비계에는 낙하물 방지망을 설치하도록 검토 ○ 해체 동안 발생하는 잔재물과 장비들에 의한 하중을 고려하여 주요 단계별 구조적인 안전성 검토가 필요 ○ 공정표에 외부비계설치 계획이 없으므로 설치와 해체 일정을 반영 필요 ○ 해체 과정에서 장비가 지하층 상부에 위치하게 되는데 장비의 안전성 확보를 위한 지하층 매립 방법 및 잔재물 다짐 방안을 구체적으로 작성
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]