□ 냉방기기 사양

ㅇ (벽걸이형 에어컨) 저소득가구의 에어컨 사용부담 능력과 거주공간을 고려하여 효율적인 에너지절감형 에어컨 규격 결정

구분	소비전력	에너지효율등급
벽걸이형 에어컨	약 600~700W	2등급 이상

□ 벽걸이형 에어컨 설치 사진

※ 대상가구의 전기 설비 및 실내외 공간면적 점검 후 지원

□ 벽걸이형 에어컨 특징

ㅇ 실내기는 좌우 및 흡입구 이격거리를 확보하여 설치하여야 함 (설명1)

ㅇ 실외기는 벽에서의 이격거리 및 주변 환경에 영향을 주지 않도록  설치하여야 함 (설명2)

ㅇ 전기 설비의 에어컨 용량 사용량 수용이 가능해야 함

<설명1>	<설명2>

	1. 사업지원 주요 안내사항
1. 효율개선사업 사업 대상자 중 현재 에어컨 미보유 가구 우선 지원 2. 지원 우선순위 : ① 에너지바우처 대상 중 생계급여 수급자 ② 에너지바우처 대상 중 의료급여 수급자 ③ 기초생활수급자 ④ 차상위계층 ⑤ 복지사각지대 3. 에어컨이 있는 경우는 중대한 고장, 노후(8년 이상)되어 가동이 제한이 있는 경우에 한해 지원 가능 - 동 사업의 신청시 접수기관의 대상가구 에너지사용환경에 대한 확인 (에어컨 미보유 확인 등) 및 자격확인 자료(수급자 증명서, 차상위계층 확인서 등)필요 4. 현재 에어컨 사용 중인 가구임에도 부정한 방법으로 신청된 것임을 설치 현장에서 확인 시 에어컨 지원 불가 5. 설치 환경의 주변 여건 등으로 안전의 문제가 있는 경우 에어컨 지원 불가

	2. 벽걸이형 에어컨 설치를 위한 사전안내
1. 실외기와 장애물과의 거리는 최소 35~60cm 이상 유지하여야 하며, 실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게 피해가 될 경우 설치하지 않습니다. 2. 실내기를 벽체에 고정하여 실내의 단차가 발생할 수 있으며, 배관 신설로 인한 벽체의 타공을 실시 할수 있습니다. 따라서, 임차인의 경우 집주인의 동의를 반드시 받아야 합니다. 3. 지원 후, 전출 등으로 지원가구가 에어컨을 탈거하는 경우 원상복귀 의무가 지원받은 가구에게 있습니다.

	3. 에어컨 설치시 주의사항
1. 에어컨 고정시 흔들림이 없도록 수평을 유지하며, 실외기의 주변 여건(보행문제, 낙수 및 화재 우려)에 따라 설치 금지 2. 창호주변에 독립된 전원 콘센트가 없는 경우 절대 설치 금지 (단, 독립전원일 경우 콘센트 연장선을 사용하여 연결가능) 3. 배관의 타공시 시공 벽체의 환경을 고려하여 타공 부위는 마감 시공 필요 4. 실외측 장애물과의 거리를 고려하였을 때, 이웃주민의 민원이 예상될 경우 절대 설치 금지 5. 벽걸이 에어컨 단독 사용시 약 700W의 소비전력 발생하며, 하루 6시간 가동시 월간 전기료는 약 1만원 발생 다만, 냉장고, 세탁기 등의 가전제품 개수에 따라 전기료는 달라질 수 있음을 사전 공지 6. 전기 설비의 전체 소비전력에 에어컨이 추가되어 수용가능한 경우 설치가 가능