속초시립도서관

도서관리 정보화시스템 구축

과 업 지 시 서

	정보스포츠센터 (속초시립도서관)

<차   례>

Ⅰ. 일반사항	3

1. 목적	3

2. 사업명	3

3. 납품 및 설치장소	3

4. 납품 및 설치기한	3

5. 무상하자보수기간	3

6. 납품 및 설치의 범위	3

7. 입찰참가자격	4

8. 감독원	5

9. 시스템 설치 기준	5

10. 보안 유지	5

Ⅱ. 특수조건	6

1. 정 의	6

2. 구매조건	6

3. 시스템 납품 및 설치	7

4. 물품검수 및 시험운영	8

5.교육 및 운영지원	8

6.유지보수 및 기술지원 사항	9

7.제출 서류	10

8.기타 사항	10

Ⅲ. 제안요청 규격	11

1. 정보통신망 구성도	11

2. 도입시스템 세부규격	12

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 목  적

본 과업지시서는 강원도 속초시 속초시립도서관 도서관리 정보화시스템 구축 작업에 따른 세부규격 및 기술지원 등 제반사항을 명시하여 속초시립도서관(이하"발주기관")과 납품업체(이하"납품업체")간의 관련 조건 및 지원 사항에 대해 이행되어야 할 세부내용을 규정함에 있다.

2. 사 업 명 : 속초시립도서관 도서관리 정보화시스템 구축

3. 납품 및 설치장소 : 속초시립도서관내 지정장소

4. 납품 및 설치기한 : 계약일로부터 60일 이내

5. 무상하자보수기간

납품물품의 무상하자보수기간은 검수일로부터 1년(12개월)으로 한다.

6. 납품 및 설치의 범위

아래 사항에 준하며, 세부내역은 “특수조건″및 “물품내역 및 세부규격” 에 따른다

가. 공공도서관 표준자료관리시스템(KOLAS Ⅲ) 및 DBMS 설치

1) KOLAS Ⅲ 문자전송시스템(SMS) 연동 모듈 납품‧설치

2) 본인인증(MYPIN연계) 모듈 납품‧설치

3) 개인정보보호솔루션(접속기록로그, 비밀번호암호화) 납품‧설치

4) 작은도서관 두개관 데이터 변환 및 DB 통합

5) 이용자검색대 (자료검색 및 회원등록) 3식 납품‧설치

6) 공급된 시스템 운영과 관련된 전반적인 교육 및 기술 지원 등

나. 서버 가상화 환경구축 및 통합스토리지 구축

다. 작은도서관 VPN 장비로 통합 사설망 구축

라. 디지털자료실 예약관리시스템 구축

다. 백업시스템 및 통합콘솔 납품‧설치

구분	품명	세부사항	수량	기술지원 확약서 제출여부
도서관 운영 필요품목	도서관표준 S/W	KORASⅢ 표준자료관리(국립중앙도서관(S/W)	1	○
		KORASⅢ 분관설치(책꽂이소프트 대체)	1
		KORASⅢ 분관 업그레이드(기존KOLASYS업그레이드)	1
		K·CMS - 도서관 회원서비스(중복회원관리) 및 도서검색용	3
		작은도서관 도서자료 DATA이전 비용(1만건이하)	2
	도서관리용DBMS	Oracle Sever Standard Edition One V11g 1proc	1
	작은도서관 VPN장비	VPN 장비	2
	디지털자료실 예약관리시스템	디지털자료실 이용자 예약관리 소프트웨어	1	○
		Client프로그램	23
서버가상화 필요품목	서버가상화	가상화솔루션	1	○
	스토리지	통합스토리지 - 600GB SAS 6G 2.5″ * 5EA - 1.2TB SAS 6G 2.5″ * 5EA		○
	서버추가옵션	16GB PC3-12800R Memory	4
		8GB PCI-E(x4) Dual Port FC HBA	2
백업시스템	백업서버	백업 서버	1
	백업S/W	백업솔루션(Oracle HOT Backup Module 1식 포함)	1	○
	백업장치	RDX TAPE Emulator 백업장치	1
KVM콘솔 스위치	서버작업용 콘솔	통합콘솔 (CATx KVM Switch) - 19″모니터, 키보드, 8Port Switch 및 Adapter 8EA 포함	1

7. 입찰참가 자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법률 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건을 갖춘 업체

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(2014.03.05 개정)에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 컴퓨터서버(세부품명번호 10자리,4321150102)로 개찰일 전일까지 입찰참가 등록한 업체

다. 소프트웨어산업 진흥법 제24조의 규정에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스 사업(업종코드 1468))로 신고를 필하고 개찰일 전일까지 입찰참가 등록한 업체

라. 본 입찰은 사업비 40억원 미만인 사업으로 대기업(소프트웨어 사업자)은 사업  금액의 하한(미래창조과학부고시 제2015-41호) 규정에 따라 입찰참여가 제한됩니다.

마. 상기 자격을 모두 갖춘 업체로서 입찰공고일 전일부터 개찰일까지 강원도에 주된 영업소를 둔 업체(낙찰자는 계약체결일까지)

바. 아래 납품 물품의 원제조사가 아닐 경우 해당 제조사 또는 공급사로부터 제품공급 및 기술지원확약서를 발급받아 제출할 수 있는 업체

(“발주기관”은 제조사 또는 공급사와 사전에 협약이 되어 있음)

- 표준도서관리시스템

- 좌석예약시스템

- 스토리지

- 가상화 S/W

- 백업 S/W

사. 지사투찰 및 공동도급방식 불가

8. 감독원

가. 감독원이라 함은 본 도서관으로부터 감독의 임무를 부여받은 도서관 소속 직원을 말하며, 납품업체의 현장대리인에 대한 지시, 승인, 검사 등을 수행한다.

나. "납품업체"는 장비 및 소프트웨어의 납품, 설치에 관한 통지, 보고 등을 할경우에 감독원을 경유하여야 한다.

9. 시스템 설치 기준

가. "납품업체"는 물품 규격서에 명시된 물품 일체를 일괄공급 방식으로 구매․설치 완료하여야 하며, 구매된 물품의 성능과 기능이 기준에 미달되는 경우에는 계약해지 사유가 된다.

나. 각종 장비 설치에 따른 운반, 설치, 시험 등을 할 때에는 사전 협의 후 승인을 받고 저장장치 및 프로그램을 설치하고, 장비의 정상적인 설치와 관련하여 발생되는 경비는 "납품업체"가 부담한다.

다. "납품업체"는 장비 설치 시 각종 안전사고가 발생하지 않도록 안전에 유의하여야 하며, 본 장비의 설치로 인하여 발생하는 각종 안전사고에 대하여 모든 책임을 진다.

라. 감독원이 각종 설치 장비의 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며 "납품업체"는 이에 응해야 한다.

마. 설치 중 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 재해방지에 만전을 기하여야 하고, 피해 발생시 응급조치를 취하고 "납품업체"의 부담 및 책임하에 복구하여야 한다.

바. 검수 완료 후에라도 본 구입․설치에 있어 "납품업체"의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 "납품업체"가 변상 조치해야 한다.

10. 보안유지

가. 설치 중 취득한 보안사항과 내부자료 구성, 구현기법, 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지해야 하고 해당 자료를 외부로 유출할 수 없으며, 이에 따른 문제발생시 "납품업체"가 모든 민․형사상 책임을 지고 보상해야 한다.

나. "납품업체"는 무상 유지보수 기간 내 각종 납품장비의 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

다. "납품업체"는 전산실 출입 등 "발주기관"이 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행 하여야 한다.

1) 대표자와 직원의 보안서약서를 제출해야 한다.

2) 대표자는 다음의 각호 내용을 과업참여 직원에게 교육하여야 한다.

- 직원이 노트북, USB 등 관련 장비를 반출 또는 반입하는 경우 “발주기관”에 소속된 감독자의 사전승인을 받아야 한다.

- 제공된 행정자료(정보자산 현황 등) 및 산출물을 무단 복사하거나 “발주기관”의 사전 승인 없이 외부로 반출을 금지하여야 한다.

- 제공된 행정자료와 산출물은 과업 종료시 “발주기관”에게 반납하여야 하며, 반납 후 업체 대표명의 보안확약서를 제출하여야 한다.

Ⅱ. 특 수 조 건

1. 정 의

본 특수조건에 명시된 사항은 표준자료관리시스템(KOLAS Ⅲ)을 구입․설치하는데 있어서 속초시립도서관(이하 "발주기관")과 물품납품 및 설치 업체(이하 "납품업체")간에 성립되어야 할 구입조건, 납품 및 설치, 설치규격, 지원 등 계약이행에 관한 사항에 적용한다.

2. 구매조건

가. "납품업체"는 "발주기관"에서 도입하고자 하는 각종장비의 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 진다.

나. "납품업체"는 납품‧설치하는 각종장비 및 관련 시스템에 대하여 H/W 구성, 통신망(LAN) 연결 등이 "발주기관"의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가지고 각종장비 및 관련 시스템을 일괄 납품․설치하여야 한다.

다. "납품업체"가 제공하는 주요 구성품, 부품 등을 포함한 각종장비 및 모든 부대 장비는 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급되어야 하며, 반드시 제조사의 정품 및 신품을 사용하여야 한다. 또한 각 제품별로 라이센스(저작권)를 제공하여야 하며 원 소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다. 설치되는 모든 주변기기는 해당 기종의 제조사가 공급하는 동일 제품이어야 한다.

라. "납품업체"가 납품하는 각종장비는 계약일을 기준으로 공급사가 단종한 기종이어서는 안 된다. 또한 기술 및 기능향상에 의거 변경된 사양은 제조업체와 합의하에 추가 또는 대체하며, 이 경우 추가 발생되는 장비 및 기능은 "발주기관"의 요구가 우선하며 계약금액의 한도 내에서 "납품업체"가 책임지고 공급한다.

마. 납품품목은 “발주기관”의 표준자료관리시스템 솔루션으로서, 납품업체는 납품하는 솔루션의 표준자료관리시스템 구축, 표준자료관리시스템 작은도서관 DATA 이관을 완벽하게 진행하여야 한다.

3. 시스템 납품 및 설치

가. "납품업체"는 계약 후 10일 이내에 장비의 납품 일정 및 세부 작업 공정표를 제출하여 "발주기관"의 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. "납품업체"는 작업 개시 및 진행 상황에 따라 작업 내용, 진행 상황 등을 기록한 내용을 작업 개시일부터 종료일까지 매일 "발주기관"의 감독관의 확인을 받아야 하며 중요 사항에 대해서는 서면으로 이를 통보하여야 한다.

다. "납품업체"는 계약서에 명시된 일체의 물품을 설치기한 내에 "발주기관"이 지정하는 장소에 일괄 납품 설치하여, 정상 가동할 수 있어야 하며 정상적인 운영과 관련하여 발생하는 행정적, 기술적 제반비용과 그 문제처리는 "납품업체"가 부담한다.

라. 장비 납품 시 파손이나 시험운영 중 에러가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 한다.

마. "납품업체"는 각종 장비를 설치할 때 "발주기관"의 전산실에 이미 설치된 서버 및 통신망 운용에 전혀 지장이 없도록 완벽한 호환과 정상적인 운영이 이루어지도록 해야 하며, 손상 시에는 "납품업체"의 비용으로 즉각 원상 복구하여야 한다.

바. 각종장비 설치 시 전산실 내의 부대설비에 영향을 주지 않도록 해야 하며, 부주의 등으로 인하여 부대설비를 손상시켰을 경우 "납품업체"의 비용으로 즉각 원상 복구시켜야 한다.

사. 각종장비를 설치하는 데 있어서 규격서에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 본다.

아. 작업에 필요한 각종 부대장비, 소모품 등은 계약자가 적시에 무상으로 공급하여야 한다.

자. 기존 전산장비(서버, LAN, 통신장비 등)의 접속 및 상호 연동에 이상이 없어야 하며, 환경 변화에 따른 기존 장비들의 재설정 작업은 "발주기관"의 승인을 득한 후 "납품업체"의 책임 하에 관련업체와 협력하여 조치하여야 한다.

차. "납품업체"는 장비설치에 있어서 기 개통된 통신 및 전원설비와 맞도록 모든 필요사항을 조치하여야 한다.

카. 최종 설치 후 장비 운영불가 및 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 "발주기관"의 요구에 의해 "납품업체"는 납품‧설치한 모든 장비를 철거 및 회수하고 재설치 하여야 하며, 그 비용은 "납품업체"의 부담으로 한다.

타. 납품 품목에 포함된 제반 H/W, S/W에 대하여 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 한다. 단, 한글화가 안 된 설명서는 한글화가 되는대로 추가 제공한다.

4. 물품검수 및 시험운영

가. 검수의 대상범위는 본 과업지시서에 의한 시스템의 납품․설치와 시스템의 정상 가동여부 및 정상적인 I/O성능, 서비스 성능등에 대한 확인과정을 포함한다.

나. 물품 규격의 확인은 본 설명서 및 물품규격서의 내역에 따르며, 납품물품의 정품 유무 확인 과정에서 "발주기관"의 감독원과 납품사의 검사원이 입회하여 납품제품에 대한 현장 확인 및 검사를 한 후 요구시 이에 대한 입증서 및 제조업체의 원본 품질 보증서를 제출해야 한다.

다. ‘가’항에 의한 현장 확인으로도 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에 한해 "납품업체"가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 한다.

라. 현장시험에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 "납품업체"는 정상가동 될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

마. 시험운영에 필요한 장비 및 기기는 "납품업체"가 검수기간 동안 무상으로 제공해야 한다.

바. 납품일 내에 다음 사항을 입증해야만 검수를 할 수 있으며, 장비 하자로 인해 장비 가동이 지체될 경우 해당 장비 일체를 교체하여야 한다.

1) 본 시방서 및 물품규격서 내역에 맞는 각종장비 납품 및 설치

2) 기존 통신장비 및 기타 주변장치와의 정상 가동

5. 교육 및 운영지원

가. "납품업체"는 각종 장비운영 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술이전을 "발주기관" 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 "발주기관"이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 납품 후 시스템에 대한 운영교육을 실시해야 한다.

나. "납품업체"는 "발주기관"이 필요하다고 판단할 다음과 같은 사항에 대하여 적극 지원하여야 한다.

1) 납품 시스템의 전반적인 보완 및 개선 작업

2) 관련 유지보수 업체와의 업무 협의를 통한 시스템 안정화 작업

3) 장비확장, 타기종과의 연결, 업그레이드 등 기술을 요하는 사항

다. 시스템관리자 교육의 추가 필요시“발주기관”의 요청에 따라 “납품업체”는 무상으로 적극 지원하여야 하며, 그 시기와 범위에 대하여는 상호 협의하여 정한다.

6. 유지보수 및 기술지원 사항

가. 각종장비의 무상하자보수기간은 검수일로부터 1년간이며, 안정화 기간 동안 월 1회 이상 정기예방 점검을 실시하여야 한다.

나. 장애 발생 시 수리정비는 통보 후 2시간 이내에 착수하여 6시간이내 복구 완료하여 정상 가동되도록 해야 하며 장애에 따른 원인 규명을 하여야 한다.

다. 각종장비 장애 복구 지연과 관련하여 "발주기관"에게 피해가 발생할 경우 "납품업체"가 부담 변상 조치해야 하며, 장애복구에 따른 시간초과로 정상적인 업무에 지장을 초래한 경우 "납품업체"는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제30조에 의하여 지체상금을 지불해야 한다.

라. 무상하자보수 기간 내 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며, 주요부품을 설치할 때에는 반드시 "발주기관"의 운영자 감독 하에 이루어져야 한다.

마. "납품업체"는 무상하자보수기간에 동일 장애가 3회 이상 발생하여 "발주기관"이 요구할 경우 동급의 신 시스템으로 교환 조치하여야 하며, 장시간 사용 불가 시 "납품업체"는 동일 기종으로 대체 설치하여 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

바. 무상하자보수기간 내에“발주기관”이 사정으로 시스템 확장 및 이전구축, 타 시스템과의 구성이 필요할 경우에는 무상으로 기술지원을 하여야 하며, 무상하자보수 종료 후에도 기술지원이 필요할 경우 상호 협의 하에 적극 지원한다.

7. 제출서류

"납품업체"는 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며 사업수행 중 "발주기관"이 필요하다고 판단되는 산출물은 보완 제출하여야 한다.

가. 계약후 10일이내

- 제조사 제품공급 및 기술지원 확약서 각 1부.

- 납품일정, 세부작업정표, 인력투입 계획 등이 포함된 사업수행계획서 1부.

- 납품업체 보안관리 및 관리감독을 위한 업체대표명의 보안각서 1부.

- 보안서약서(납품․설치․유지보수 작업 직원 모두 제출) 각 1부.

나. 납품시 제출서류

- 각 제조사의 정품을 증명할 수 있는 문서 (S/W의 경우 라이센스)

다. 검수시 제출서류

- 설치완료보고서(납품대상 품목별 설치 전후 사진포함) 1부.

- 서버 전체 구성도 1부.

- 기술지원 인력현황 및 비상연락망이 포함된 유지보수체계도 1부.

- 납품물품 상세명세서(납품물품 세부 품목별 납품가격 포함) 1부.

8. 기타사항

가. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 "납품업체"는 "발주기관"과 관리․운영상 문제가 발생하지 않도록 상의하여 조치하여야 한다.

나. 본 시방서에 대하여 "발주기관"과 "납품업체"의 해석 간 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며, 소송관할법원은 "발주기관"의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅲ. 제안요청 규격

1. 정보통신망 구성도

시스템구성도	※ 정보시스템 구성 및 운영 현황, 세부규격 등 사업진행시에 필요한 정보는 열람 가능한 정보에 한하여 우리도서관이 정한 열람 절차에 의하여 열람 가능 (비공개, 직접 방문하여 열람) [근거 : 국가 정보보안 기본 지침]

2. 도입시스템 세부규격

가. 표준자료관리시스템 (KOLAS Ⅲ)

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	표준자료관리프로그램
구 분	항 목	규 격	수량
표준자료 관리시스템 (KOLASⅢ)	KOLASⅢ 구축	- 국립중앙도서관 보급 표준 KOLASⅢ 구축 - 제공기능 : 수서관리, 목록관리, 대출‧반납관리, 장서관리, 연속간행물 관리 등	1식
	본인인증 모듈	- 회원등록 시 본인인증 및 개인식별번호(주민등록번호 등)를 대체 식별번호로 회원등록 기능 제공 - 이용자입력 시 약관동의 처리 기능 제공 - 개인정보 관련 유효기간 관리 기능 - 이용자정보 관련 유효기간 만료 및 갱신시점 알림기능 - 사용자에 대한 개인정보처리 권한 설정 기능	1식
	KOLASⅢ 문자전송시스템 (SMS) 연동모듈	- KOLASⅢ에서 이용자에 대해 반납안내, 연체안내, 희망도서 신청 예약도서 안내, 공지사항, 행사안내 등을 문자발송(SMS)이 가능 - 대출반납화면에서 이용자에게 직접 수동으로 발송하는 기능을 제공	1식
	이용자검색대 자료검색/ 회원등록 모듈	- 오픈 API를 이용한 도서이미지(커버 이미지) 제공 - 대출 가능여부 및 예약상태에 대한 안내를 간략검색 화면에서 제공 - 본인인증 기능 적용(IPIN/GPIN, 휴대폰인증, MYPIN 등 선택 적용 가능) - 신규 회원 가입 시 본인인증 절차를 통해 중복가입 여부 확인기능 구축 - 행정안전부 API를 통한 도로명 주소 검색 기능 제공 - 약관 및 개인정보 수집 동의정보 KOLASIII 연동	3식
	도서관 데이터 통합	- 기존 데이터를 분석·통합코드표를 작성하여 담당자와 협의를 통해최종 통합코드표 작성 ∙ 도서관별 관리구분/자료실 코드 재부여 ∙ 도서관별 등록구분/별치기호 중복에 대한 코드 정리 ∙ 도서관별 이용자 소속/직급에 대한 매핑 - 중복 이용자에 대한 통합 기준 구축 - 통합전 각 도서관별 소장자료 및 대출현황자료 통계추출 - 통합 시스템 구축 ∙ 각 도서관별 서지정보(종/책/색인/비치희망 등)에 대한 통합 데이터 구축 ∙ 통합 도서정보 및 회원증 등은 타 공공도서관과 호환이 가능하여야 함 ∙ 각 도서관별 이력 및 현황 정보에 대한 통합 구축 - 환경정보 통합 및 재구성 수행 ∙ 각 도서관별 로그인 정보 수정 ∙ 각 도서관별 통합대출 환경 설정 수행 ∙ 각 도서관별 패턴 재구성 - 통합 후 각 도서관별 소장 자료 및 대출자료 통계 추출	2식
* 제조사 공급 및 기술지원 확약서 제출

나. 도서관리용 DBMS

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	도서관리용 DBMS
구 분	항 목	규 격	수량
DBMS	데이터베이스	- ORACLE 11g SE ONE - 기존 표준자료관리시스템 신규 납품 서버에 DATA 이관 - 표준자료관리시스템 서버 설정 - Oracle DB Table 생성 - 기존 Data Conversion - Client PC에서 Data 조회 확인 - 표준자료관리시스템 Client 프로그램 연결 확인 등 - 상호대차시스템 및 데몬 이관 - 기존 도서관 및 작은도서관의 도서 DB를 업그레이드된 운영체제 환경에 맞게 변환 - 종, 책, 색인 정보를 완벽하게 변환- 기존 도서관 및 작은도서관의 이용자 DB를 운영체제 업그레이드 환경에 맞게 변환 - 기존 도서관 및 작은도서관의 데이터 대출이력 및 대출 중인 자료에 대한 처리 - 기납품된 도서관리프로그램(KOLASIII) 연계 프로그램의 기능확인 책두레,본인인증시스템,검색 데몬 등	1식

다. VPN 장비

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	VPN 장비
구 분	항 목	규 격	수량
VPN장비	사 양	- CPU : 1.7GHz(2core) - Memory : 2GB - HDD : 지원 안함 - CF Memory : 2GB - Power : 이중화 지원 안함 - NIC : 1GC * 6	2식
	N/W성능	- CPS : 20,000 - Concurrent Session : 800,000
	F/W성능	- F/W Throughput : 600Mbps - Max 정책 : 2,000
	VPN성능	- VPN Throughput : 300Mbps - VPN Tunnels : 1,000 - SSL VPN 동시 사용자 : 50명
	IPS 성능	- IPS Throughput : 160Mbps
	기타사항	- OEM, ODM 제품은 제외 국가정보원 CC인증 EAL4 IPv6 Ready Logo 인증 그린IT 구현을 위한 RoHS 충족 - 기 납품된 방화벽(VPN)장비와 연동하여 VPN 연결

라. 디지털자료실 예약관리시스템

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	디지털자료실 예약관리시스템
구 분	항 목	규 격	수량
디지털자료실 예약관리 시스템	서버기능 Capacity	- 홈페이지 회원/대출회원과 연동 - 웹 접근성을 완벽히 지원하고 본관제품을 통합운영하는 제품 - 10분 단위 예약 설정 기능 - 웹에서 좌석예약 기능(별도의 플러그인 설치 없이 예약 가능) - 좌석 예약 시 비 도서자료 대출현황 검색 기능 - 단일화된 서버용 소프트웨어 - 도서관별로 운영되는 웹 기반의 관리자 기능 - 좌석배치도 표현 기능 - 코너 추가, 수정, 삭제 기능 - 코너별 이용시간, 시작시간, 종류시간, 이용횟수 설정 기능 - 코너별 평일, 토요일, 일요일 개관시간, 폐관시간 설정 기능 - 코너별 PC없는 좌석 설정 기능 - 코너별 즉시이용, 시간연장, 예약현황 설정 기능 - 코너별 이용위반자 자동 등록 설정 기능 - 코너별 비 도서자료 검색 설정 기능 좌석 추가, 수정, 삭제 기능 좌석별 장애우석 표현 기능 좌석별 외부예약, 내부예약 설정 기능 - 좌석예약 현황을 실시간으로 예약자에게 보여주는 기능 - 예약위반 허용 횟수 설정 기능 - 비도서류 검색 기능 이용자PC 화면에 공지사항 입력 기능 현재 이용 중인 좌석 점유율 표시 기능 - 고장기기 등록, 해제 설정 기능 - 휴관일 등록,해제 설정 기능 이용자PC에서 이용중인 CD 볼륨명 표출 기능 - 좌석예약과 동시에 DVD를 검색하여 DVD도 함께 예약하는기능 - 관리자가 예약된 이용자를 관리자화면에서 확인하여 DVD를 대출하는 기능 SSL적용 이용위반자 자동 등록기능 이용위반자 리스트 자동 삭제 기간 설정 기능 1인 1일 최대 예약 가능 횟수, 시간 설정 기능 예약 위반 여부를 판단하기 위한 예약 대기시간 설정기능 등	1식
	Cliant 기능	- 이용자PC 즉시 이용,자리비움,시간연장 기능 - 이용자PC 소프트웨어 자동업그레이드 기능 이용자PC 좌석명, 좌석번호 표시 기능 - 이용자PC 화면에서 현재시간 이후의 예약정보 표출 기능 도서관 명칭 표출 기능 이용자PC IP주소, MAC주소 자동등록 기능 - 이용자가 좌석이용 시 남은시간 표출 기능 - 사용종료시간 10분전에 사용종료 알림 기능 사용종료 시 웹브라우저, 미디어플레이어 자동종료 기능 이용자가 관리자PC에 메세지 보내기 기능	23copy
	원격기능	- 이용자PC 켜기(WOL 기능 지원시), 끄기, 재부팅 기능 - 이용자PC 화면 LOCK 설정,해제 기능 이용자PC가 이용중인 인터넷 URL을 관리자에서 확인 기능 - 이용자PC 소프트웨어,하드웨어 정보 보기 기능 - 이용자PC 네트워크 연결 상태 확인 기능 - 이용자PC에 메세지 보내기 기능 - 웹방식의 관리자 와 윈도우 관리자 2개의 소프트웨어 제공
* 제조사 공급 및 기술지원 확약서 제출

마. 서버가상화 솔루션

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	서버가상화 솔루션
구 분	항 목	규 격	수량
가상화솔루션	가상화 기능	- 서버당 2CPU 이상 지원 / 총 6CPU 이상 지원 - 1CPU Slot 기준 : 6CPU 라이센스 제공 - Bare-metal 기반의 Hypervisor 방식 - Patch나 보안에 취약한 OS Centric 방식 제외 - 지원OS : Windows, Linux, Solaris(X86), Netware - 가상머신의 온라인 마이그레이션 기능 지원 - 가상 공유 스토리지 기능 지원 - 가상머신 관리 소프트웨어 포함(물리적 3대까지) - 1년간 Major Version 업그레이드 및 Global Support Service 지원 - 원활한 기술지원을 위하여 OEM 제품 아닌 본사 정품	1식
* 제조사 공급 및 기술지원 확약서 제출

바. 가상화서버 추가 옵션

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	가상화서버 추가 옵션
항 목		규 격	수량
메모리		- 16GB PC3-12800R Memory	4EA
HBA카드		- 8GB PCI-E(x4) Dual Port HBA	2EA

사. 스토리지

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	스토리지
구 분	항 목	규 격	수량
스토리지	Processor	- Intel Sandybridge 1.2GHz Quad Core CPU 동등이상의 성능을 발휘하는 제품 2개이상 제공 - Cache Memory : 32GB 이상 제공 - Write 캐쉬 미러링 지원 - 순간전원공급 장애 시 캐시데이터 저장 기능 제공	1식
	Interface	- 8Gbps FC, 1Gbps 또는 10Gbps iSCSI, FCoE 지원 가능 - 호스트 Interface : 8Gbps FC 4 Port 이상 제공 - 최대 호스트 Interface : 최대 FC 24 Port 이상 지원 가능 - 디스크 드라이브 Interface : 6Gbps 이상 지원 - 스토리지를 운영하기 위한 기가비트 스위치 등 부대설비 포함
	Raid 방식	- 컨트롤러 기반의 하드웨어 RAID 지원 - RAID 0, 1, 1/0, 5, 6 지원
	Capacity	- 최대 125개 이상 디스크 장착 가능 - 600GB * 4개, 1.2TB * 5개제공 - Flash Disk, SAS or FC, NL-SAS or Disk 혼용 지원 (10,000 , 15,000 rpm)
	S/W	- 프로토콜 : FC, CIFS, NFS, FTP, iSCSI 등 동시 지원 가능 - 로컬 및 원격지 복제 솔루션 지원 가능 - 웹 기반의 GUI를 통한 구성 및 모니터링 기능 지원 - Thin Provisioning 기능 지원 가능 - I/O Channel Path 장애 시 Failover 기능 및 채널간 로드밸런싱 기능 제공 - SSD, SAS, NL-SAS 디스크간 운용중인 데이터의 배치변화 요구에따라 자동으로 데이터를 이동, 배치할 수있는 기능지원 가능 - FAST 기능을 통한 Auto Tiering 제공 가능
	기타사항	- OEM, ODM 제품은 제외 - 제조사 전용 랙 제공 가능 - 전 구성요소 Hot Swap & 이중화 구성 지원 - 디스크 드라이브 온라인 추가 확장 가능 - 서버 클러스터 운용 환경 지원 가능 - 다양한 O/S를(UNIX, Windows, Linux, Netware, VMware, Xen 등) 지원하여야 한다. - 무상유지보수 기간 H/W 3년 S/W 1년 - 제조사 공급확약서, 기술지원 확약서 제출
* 제조사 공급 및 기술지원 확약서 제출

아. 백업서버

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	백업서버
구 분	항 목	규 격	수량
백업서버	Processor	- Intel Xeon E5-2603 v3(6코어, 1.6GHz, 15MB, 85W) - Cache Memory : 4GB 이상 제공 1U	1식
	Memory	- 4GB(1* 4GB) RDIMM 기본제공 - 메모리 최대 : 256GB추가 증축 - 메모리 슬롯 : 8개 - 메모리 유형 : DDR4 SmartMemory
	Hard Disk	- 500GB * 2EA - (8)SFF SAS/SATA또는 (4)LFF SAS/SATA/SSD
	스토리지 컨트롤러	- Dynamic Smart Array B140i H240 호스트 버스 어댑터 Smart Array P440/4GB
	네트워크 컨트롤러	- 1GB 361i 이더넷 어댑터 - 라이저의 옵션 FlexbleLOM
	기타사항	- OEM, ODM 제품은 제외 OS : Linux

자. 백업솔루션

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	백업솔루션
구 분	항 목	규 격	수량
백업 소프웨어	백업기능	슬롯 라이선스 무제한 ORACLE DB Hot Backup Module 1식 포함 - 백업 서버 및 클라이언트의 이기종 운영 체제(OS)를 포함한 7클라이언트 지원 - VMware, Hyper-V를 지원하며 Agent Less 방식의 가상 머신 이미지 백업 가능 - 윈도우/유닉스 등 플랫폼에 관계없이 상호 복구가 가능. - 디스크에 VTL 을 Tape 장비처럼 구성하여, POOL(그룹) 단위로 구분 및 실시간으로 동작 확인이 가능한 기능 제공. - 디스크를 백업 소프트웨어 자체에서 제공하는 기능으로서 가상 라이브러리 (VTL)로 설정이 가능. - MySQL Table 단위 백업 및 복구 지원(Script 방식 배제) - MySQL Online 백업 (Mysqldump, Mysqlbackup)지원 - 편집 가능한 사전 정의된 보고서(38개) 기능 기본 제공.(Text/HTML) - Windows/Linux 운영체제(OS) 이미지 백업 및 복구 기능지원(BMR) - 백업서버가 아닌 관리자 PC 에서 원격이 아닌 agent 이용하여, 백업소프트웨어의 모든 관리가 가능한 도메인관리 기능 제공 - 각종 데이터베이스(Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Informix, Sybase, DB2 및 SAP 등의 DBMS)와 어플리케이션(MS Exchange, Domino, MS SharePoint)의 온라인 백업 모듈을 별도 제공.	1식
* 제조사 공급 및 기술지원 확약서 제출

차. 백업장치

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	백업장치
구 분	항 목	규 격	수량
백업장치	백업기능	- RDX카트리지 슬롯8개 제공 - RDX카트리지 용량 2TB지원 - JBOD 또는 Tape Emlation Mode 제공 - Web을 통한 관리 및 모니터링 지원 - GUI관리 화면 제공 - 전면 OCP를 이용한 정보 제공 - iSCSI 프로토콜 지원 - Ethernet을 이용한 데이터 전송 및 관리 기능 제공 - 원활한 기술지원을 위하여 OEM 제품 아닌 본사 정품	1식

카. 콘솔장치

세 부 장 비 도 입 내 역 서
품 명	KVM콘솔스위치
구 분	항 목	규 격	수량
KVM 콘솔	서버작업용 콘솔	콘솔 스위치, ATEN KH1508AN LCD CATx KVM Switch - 19in, 8Port, CATx - KA7590 USB-CATx Adapter * 8EA 포함	1

[별첨 1]

보 안 서 약 서

본인은   년   월   일부로 국가용 보안시스템(정보시스템 포함)과 관련한 업무(연구개발, 제작, 입찰, 기타)를 관련한 업무(연구개발, 제작, 입찰, 기타)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 국가용 보안시스템(정보시스템 포함)과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호․제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

다. 군형법 제80조(군사기밀 누설)

라. 군사기밀보호법 제12조(누설) 및 제13조(업무상 누설)

년     월     일

서약자       소속        직급        주민등록번호

직위        성      명           인

서  약    소속    직급

집행자                   직위        성      명           인

[별첨 2]

보 안 확 약 서

본인은 귀 기관과 계약한                           사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년      월      일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

직        급 :

성        명 :                       (서명)

속초시장 귀하