공공건축물 설계공모에 따른 서면 질의응답서

□ 공 모 명 : 속초시 영어도서관 건립사업 설계공모

□ 발주기관 : 속 초 시

번호	질의 내용	응답 내용	비고
1	부지의 면적이 정확히 표기 된게 아니라 현황의 보행 통로를 기준으로 대상지로 표기가 되어 있습니다. 현장 방문 결과 많은 수목이 현재 심어져 있고 조형물이 설치가 되어 있습니다. 기존 수목 및 시설물을 어느부분까지 변경을 해야 하는지 가능한지 문의합니다.	주변이 녹지이므로 영어도서관 부지에 해당하는 2,190m²의 수목 및 시설물들은 전부 이동해도 무방(공원녹지과와 협의 완료) ※ 요나고시 상징물(사자석상)은 '23. 10.에 기획예산과에서 이동 예정
2	공원부지내에 건축은 항상 조경업체를 포함하여 조경 계획 및 조경설계를 공원녹지과에서 의무사항으로 지정하고 있는 경우가 많습니다. 조경영역 조성 면적에 따라 조경 설계비는 용역비가 매우 많이 들어가기 때문에 설계사무소 입장에서 매우 부담스러운 용역비용이 발생 될 수 있습니다. 이에 따른 조경설계 업무가 분리 가능한지 문의드립니다.	분리불가(설계용역비에 포함)
3	법정 주차대수는 약 5대입니다. 지침서에 최대 23대 규모인데 명확인 대수를 지정이 필요해 보입니다.	주차대수는 23대 이하로 최대 확보(장애인 주차구역 및 하역주차 포함)
4	주차장 진입로 위치가 지정되어 있는지 문의합니다.	주자진입로 위치는 지정되어 있지 않음(설계자 의도대로 설치)
5	<page 16> 계획 대지 cad(레벨을 알수 있는) 파일 받아볼 수 있는지?	수치지형도 cad파일 제공(2023.8.14. 추가자료 제공)
6	<page 17> 영어도서관으로서 속초시 세부 지침이 있는지?	영어도서관 세부 지침 따로 없음
7	<page 18> 법정주차대수는 4∼5면으로 확인되는 바, 지침서상 23대를 확보하여야야 하는지?	주차대수는 23대 이하로 최대 확보(장애인 주차구역 및 하역주차 포함)

번호	질의 내용	답변 내용	비고
8	<page 19> 지침서상 23대를 확보해야 한다면 장애인 주차구역 및 서비스(하역) 주차 포함인지?	주차대수는 23대 이하로 최대 확보(장애인 주차구역 및 하역주차 포함)
9	계획대지(2,190㎡)의 경계와 주변 상황이 표현된 cad 파일 제공 필요-배포자료(PDF파일)로서는‘교동 1025-1번지 일원’의 정확한 계획대지 경계선을 알 수 없습니다. 또한 제공된 물놀이장 PDF 파일은 cad 파일을 PDF로 만든 것으로 보이는데 계획 대지 경계선과 물놀이장에 대한 cad 파일 제공 반드시 필요.	영어도서관 사업부지는 현재 분할 측량을 의뢰하여 측량중으로 번지수가 별도로 부여될 예정이며, 최종 경계가 확정된 캐드파일 추후(2023. 8. 30 또는 31) 제공 예정임. 물놀이터 관련 cad파일 제공(2023.8.14. 추가자료 제공)
10	<page8> “고딕체” 사용:매우 많은 종류의 고딕체가 있는데 (예: 맑은고딕, 나눔고딕....) 어떤 고딕체를 사용해야 하는 것인지? 단순히 “고딕체”라고 지정하는 것은 합리적이지 않음. 만약 그것이 맞다고 생각하신다면 지정하신 “고딕체”의 글꼴(FONT)를 제공해 주시기 바랍니다.	글꼴은 맑은고딕으로 통일
11	<page9> 설계설명서 작성내용 및 작성순서 표 : 3차원 이미지의 조감도 1컷만이 표에 기재되어 있는데 3차원 이미지의 조감도 또는 투시도의 컷수에 제한이 있 는지? 또한 “조감도 1컷”에 반드시 조감도를 사용해야 하는지? 아니면 투시도 1컷을 사용해도 되는 것인지?	조감도 또는 투시도 중 1컷만 사용
12	<page 18> 12-1.“1)배치계획 (5)인접 공영주차장부지에서의 접근 및 보행자의 원활한 접근을 활용”인접 공영주차장이란 “”을 의미하는 것인지? 12-2.“2)동선계획 (4)인접 공영주차장부지와 연계한 주차계획을 수립하여 공유할 수 있도록 계획한다” 앞서 질의한 공영주차장이”엑스포 제4공영주차장” 이라면 계획대지와 공영주차장이 인근에 있으나 약 60-70M 떨어져 위치해 있어, 지침서에 명기된“연계한 주차계획”이 정확히 무엇을 의미하는 것인지 구체적으로 설명 필요.	12-1. 엑스포 제4공영주차장을 의미함 12-2. 공영주차장에 차량 주차 후 보행자가 영어도서관으로 걸어오는 방향에 보행로 확보 및 안전구조물 설치 고려 등을 의미하는 것임

번호	질의 내용	답변 내용	비고
12	12-3 “1)배치계획 (6) 주차장... 법정주차대수 이상(최대 23대)확보” 제1종근린생활시설(공공도서관)의 법정 주차대수 (속초시 주차장조례)에 의하면 주차대수 23대는 660㎡의 연면적을 가진 본 공모에서 너무나도 차이가 많이 나는 주차 대수인데(혹시 이 연면적의 현상공모에서 법정 주차 대수가 몇 대인지 계산해 본적이 있으신지?), 단지 법정주차대수 이상, 3대 이하이면 상관이 없다는 것인지? 아니면 23대 이하로 최대로 확보해야 된다는 것인지? 왜냐하면 계획부지가 공원지역(녹지지역)이며 인근에 공영주차장이 있어 이러한 곳에 주차장을 최대로 확보하는 것이 맞는 것인지?	주차대수는 23대 이하로 최대 확보(장애인 주차구역 및 하역주차 포함)
13	<page 21>“2)평면계획 (9)시니어열린공간과 멀티미디어공간은 상황에 맞게”“시니어열린공간”과 “멀티미디어공간”이 실별 면적표상에서 “힐링공간”에 해당하는 공간인지? 실별 면적표의 일반자료공간의 멀티미디어 공간과 무엇이 다른지? 지침서상의 공간에 설명이 명확하고 분명하지 않음.	“시니어열린공간”은 별도로 구획한 공간이며, “멀티미디어 공간”은 일반자료실 내에 DVD 등을 보관할 수 있는 서가용 공간임. “시니어열린공간”만 힐링공간 안에 포함됨
14	<page 22> “2)평면계획 (26)물품보관소” “물품보관소”란 실은 지침서 20페이지의 실별 면적표 상에 없는데 실별면적표 상에는 다른 명칭으로 사용된 것인지? 아니면 추가해야 할 실인지? 추가한다면 어떤 물품을 보관하는 실인지?	물품보관소는 실별 면적표에 따로 언급은 안했으나, 주출입구에 가까운 공용공간을 활용하여 사물함 등 용도로 설치 요망
15	<page 8> 렌더링이란 사진과 같은 효과를 위해 빛의 그라데이션 효과 등을 3차원 모델링 이미지에 부가적으로 표현하는 것을 말한다. (9 페이지, 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시) : 예시 오른쪽 이미지에 그림자 표현이 되어 있는 바, 모델링 프로그램 자체 그림자는 가능한지(ex) V-RAY, ENSCAPE 등 외 스케치업 자체 그림자 사용 가능여부)	모델링 프로그램 자체 그림자는 사용 가능

번호	질의 내용	답변 내용	비고
16	<page 18> 3.1 기본 요구조건 1) 배치계획 (3) 물놀이장 계획에 따른 연계동선 고려 : 실별 면적표 상에 물놀이장에 대한 내용이 없는바, 물놀이장을 추가로 계획하는 것인지, 인근 물놀이장이라면 위치 정보 요청	물놀이장은 현재 영어도서관 사업부지에 인접하여 개장 및 운영중인 “청초호유원지 물놀이터”를 말하며, 물놀이터 관련 cad파일 제공(2023.8.14. 추가자료 제공)
17	<page 18> 2) 동선계획 (4) 인접 공영주차장부지와 연계한 주차계획을 수립하여 공유할 수 있도록 계획한다. : 인접 공영주차장부지에 주차대수를 활용하는 것인지에 대한 여부	추후 공영주차장 부지의 주차대수도 사용 유도를 할 수 있도록 공영주차장에 차량 주차 후 보행자가 영어도서관으로 걸어오는 방향에 보행로 확보 및 안전구조물 설치 고려 (영어도서관 사업부지 내 주차대수는 23대 이하로 최대 확보)
18	<page 3> 『1.3 사업(공모)개용 중 3) 대지위치 : 강원도 속초시 교동 1025-1번지 일원 (교통안전체험관 인근 부지 2,190㎡)』로 되어 있는데, [서식9]의 설계개요 작성 시 건폐율, 용적률 산정 대지면적은 부지면적 2,190㎡와 1025-1의 필지면적 29,317.8㎡ 중 어떤 면적으로 적용하는지?	영어도서관 사업부지는 현재 분할 측량을 의뢰하여 측량중으로 번지수가 별도로 부여될 예정이며, 건폐율, 용적률 산정용 대지면적은 2,190㎡로 적용. 영어도서관 사업부지는 속초시 도시관리계획상 청초호유원지로 지정되어 있으므로 속초시 고시 제2023-57호[속초 도시관리계획(시설:청초호유원지) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시문]를 참고하여 해당 지역지구(도시지역, 자연녹지지역, 유원지) 법적기준에 맞게 적용
19	<page 3> 부지면적 2,190㎡으로 적용 시 건폐율, 용적률은 “유원지”기준으로 적용하는지?
20	<page 3> 필지 면적 29,317.8㎡으로 적용 시 기존 건축물을 고려하여 건폐율, 용적률을 산정하는지?
21	<page 18> 『1)배치계획 중 (5) 인접 공영주차장 부지에서의 접근 및 보행자의 안전한 접근을 활용한 배치계획 수립한다.』로 되어 있는데, 공영주차장 부지는 교통안전체험관 북서쪽의 공영주차장(교동 1020-1)인지?	엑스포 제4공영주차장(속초시 교동 1020-1)이 맞음
22	배부자료 중 『(속초)지형도(5,000도)-1(영어도서관 부지표시)』 를 정확한 설계영역 적용을 위해 cad 파일로 제공받을 수 있는지?	영어도서관 사업부지는 현재 분할 측량을 의뢰하여 측량중으로 번지수가 별도로 부여될 예정이며, 최종 경계가 확정된 캐드파일 추후(2023. 8. 30 또는 31) 제공 예정임.

번호	질의 내용	답변 내용	비고
23	『청초호유원지 물놀이터 및 광장 토목도면(합본)』 중 C-001 현황측량도를 cad 파일로 제공받을 수 있는지?	물놀이터 관련 cad파일 제공(2023.8.14.추가자료 제공)
24	<page 3> 대상지 대지경계선 확인을 위한 DWG 도면 제공 여부 문의?	영어도서관 사업부지는 현재 분할 측량을 의뢰하여 측량중으로 번지수가 별도로 부여될 예정이며, 최종 경계가 확정된 캐드파일 추후(2023. 8. 30 또는 31) 제공 예정임. 물놀이터 관련 cad파일 제공(2023.8.14. 추가자료 제공)
25	<page 3> 기제공된 청초호유원지 물놀이터 및 광장 토목도면 DWG 파일 제공 문의?
26	<page 9> 3.3 공모안의 작성 1) 공통사항 - 10 – 4 도면상 축적은 임의로 적용하면 되는지 문의?	도면상 축척은 설계자 자유
27	<page 9> 3.3 공모안의 작성 2) 설계설명서(설계도면 포함) - 5조감도 1컷 이외에, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 삽입 개수, 페이지 등 별도 제한은 없는지 문의?	조감도 또는 투시도 중 1컷만 사용
28	3 - 3.1 기본 요구조건 1) 배치계획 - “물놀이장 계획에 따른 연계 동선을 고려한다.“라는 것은 명시된 그대로 동선만 연계하는 것 인지 물놀이장을 이용하는 사람들이 영어 도서관 공용시설(화장실,북카페등)을 함께 사용 하는 것인지 문의?	물놀이터를 이용하는 사람들이 영어 도서관 공용시설 (화장실, 북카페등)을 함께 사용 하는데 어려움이 없도록 동선 및 어울림 등을 고려
29	공원계획도 자료 요청(캐드 파일, 수목 위치 및 시설 표기)	공원녹지과에 문의하였으나 수목 위치가 포함된 공원계획도 cad 파일은 존재하지 않음
30	물놀이터 및 광장 토목도면 중 현황측량도, 공사계획 평면도 캐드 파일 요청	물놀이터 관련 cad파일 제공(2023.8.14.추가자료 제공)
31	엑스포제4공영주차장을 영어도서관의 부설주차장으로 사용 가능한지 여부(공원 내 부설주차장 비설치)	영어도서관 사업부지 내 주차대수는 23대 이하로 최대로 확보하며, 엑스포제4공영주차장은 여분의 부설주차장으로 사용가능함.

번호	질의 내용	답변 내용	비고
32	일반도서(비영어도서) 포함 여부 및 권수	공공도서관 기준 개관시 15,000권을 보유한 상태로 개관해야 함 (전부 새로 구입하여 구비할 예정)
33	시니어열린공간은 면적표에 포함되어 있지 않은데 어떻게 해석하면 되는지?	시니어열린공간은 힐링공간 안에 포함된 시설임
34	<page 3>Ⅰ. 설계공모 규정’에 나와 있듯이 대지면적을 ‘2,190㎡’으로 한다는 것은 현재 교동 1025-1필지로 공부상 잡혀있는 대지에 대한 필지 분할을 한다는 것으로 이해해야 하는 것인지? 그에 따른 주차대수나 건폐율, 용적률 등을 계산 해야 하는 것인지? 아니면 현재 1025-1 필지에 대한 공부상 면적인 29,317.8㎡으로 계산을 해야 하는지 알려주시기 바랍니다. 또한, 공부상 1025-1필지에 대한 전체면적으로 진행하고 일부구역인 ‘2,190㎡’에 대한 설계라고 한다면 필지내 위치한 건축물에 대한 연면적 및 건축면적을 제공해 주시기 바랍니다.	영어도서관 사업부지는 현재 분할 측량을 의뢰하여 측량중으로 번지수가 별도로 부여될 예정이며, 건폐율, 용적률 산정용 대지면적은 2,190㎡로 적용. 영어도서관 사업부지는 속초시 도시관리계획상 청초호유원지로 지정되어 있으므로 속초시 고시 제2023-57호[속초 도시관리계획(시설:청초호유원지) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시문]를 참고하여 해당 지역지구(도시지역, 자연녹지지역, 유원지) 법적기준에 맞게 적용
35	<page 16> “Ⅱ. 세부설계지침 1. 계획 개요 1.1 계획 범위 및 내용 2) 계획 내용 (4) 본 설계는 [유니버설디자인 통합가이드라인]을 준용 하도록 한다.” 설계공모지침서 내용 중 ‘유니버설디자인 통합가이드라인’에 대한 참고 내용을 알려주시기 바랍니다.	공공디자인 종합정보시스템(아래 URL 참고) 내 공공디자인도서관 유니버설디자인 가이드라인을 참고하시기 바람 https://publicdesign.kr/archv/view/menu/892?thisPage=1&recordCnt=10&brdType=R&bbIdx=1000004893&idx=1000004893
36	<page 18> “Ⅱ. 세부설계지침 3. 세부 설계지침 3.1 기본 요구조건 1) 배치계획 (3) 물놀이장 계획에 따른 연계동선을 고려한다.” 물놀이장 계획에 대한 세부 내용에 대하여 알려 주시기 바랍니다. ex) 운영기간 및 운영 시간, 동절기 운영계획 등	청초호유원지 물놀이터 운영계획 자료 제공 (2023.8.14. 추가자료 제공)

번호	질의 내용	답변 내용	비고
37	<page 18> “Ⅱ. 세부설계지침 3. 세부 설계지침 3.1 기본 요구조건 1) 배치계획 (6) 주차장은 쾌적한 주차공간을 고려하여 법정주차 대수이상 (최대23대) 확보한다.” 법정주차대수 근거가 전체 필지인 1025-1 필지에 대한 공부상 면적 29,317.8㎡인지, 아니면 당해 사업 부지인 2,190㎡인지 알려주시기 바랍니다.	영어도서관 사업부지는 현재 분할 측량을 의뢰하여 측량중으로 번지수가 별도로 부여될 예정이며, 건폐율, 용적률 산정용 대지면적은 2,190㎡로 적용, 주차대수 23대 이하로 최대 확보
38	<page 18> “Ⅱ. 세부설계지침 3. 세부 설계지침 3.1 기본 요구조건 2) 동선계획 (1) 안전한 보행환경을 위해 보차분리를 하고 주차장은 법정 주차대수 이상으로 계획한다.” 금번 사업부지에 대한 차량 진입구에 대한 제한이 있는 것인지, 지자체 공고상에 21년 12월까지 공지된 내용에 의한 의한 차량진출입로 기준이 정해져 있지 않은 것 같은데, 이에 대한 시청 고시 정보에 대한 자료 요청 부탁 드립니다.	차량 진출입구에 대한 제한은 없으며, 주차대수 23대 이하로 최대 확보
39	<page 3> “7)건축규모 지상2층, 연면적 660㎡(±3% 이내 조정)”이라고 되어 있는데 기계, 전기실, 창고 등을 위한 지하층 계획 가능여부?	매립지 특성상 지반이 불안정할 수 있어 지하층은 설계하지 않음
40	<page 10> “<설계설명서> 7. 건축물 색채 및 마감계획 9. 건축계획의 특화, 차별화전략 등”에서 건축설계와 함께 인테리어설계를 포함하여 설계설명서에 표현할 수 있는지 여부?	건축설계와 함께 인테리어설계를 포함하여 설계설명서에 표현할 수 있음
41	북까페는 도서관의 운영과는 별도로 운영할 수 있도록 분리해야 하는 것인지 확인 바랍니다.	북까페는 별도로 운영할 수 있도록 분리

번호	질의 내용	답변 내용	비고
42	<page 23> (27)문항에서 연급하는 휴게공간은 업무관리 공간에서의 휴게실과 다른 공간인 것인지 확인 바랍니다.	업무관리 공간에서의 휴게실이 아닌 이용객이 자유롭게 드나들며 쉴 수 있는 공용공간 내에서의 휴게공간임
43	건폐율은 대지면적 (2190m²)의 20%로 봐야 하는지 아니면 교동 1025-1가 한필지 이므로, 외부 공간의 요구사항만 충족하면 건폐율은 크게 신경쓰지 않아도 괜찮은지 확인 바랍니다.	영어도서관 사업부지는 현재 분할 측량을 의뢰하여 측량중으로 번지수가 별도로 부여될 예정이며, 건폐율, 용적률 산정용 대지면적은 2,190㎡로 적용. 영어도서관 사업부지는 속초시 도시관리계획상 청초호유원지로 지정되어 있으므로 속초시 고시 제2023-57호[속초 도시관리계획(시설:청초호유원지) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시문]를 참고하여 해당 지역지구(도시지역, 자연녹지지역, 유원지) 법적기준에 맞게 적용