■ 강원도 한옥 지원 조례 시행규칙 [별표]

한옥 신축기준(제3조제3항 관련)

구 분		공 사 기 준
외부	경관	• 한옥마을 및 부지내에는 한옥외 주변경관을 해치는 시설(건축)물 설치를 금지한다.
	대지	• 대지는 건축규모에 따라 마당을 설치할 수 있도록 충분히 확보 하도록 한다.
	평면 구성	• 외부공간은 전통한옥 기법을 적용하고 내부공간은 현대인의 주거생활에 편리하도록 평면을 계획한다. • 배치․평면구성은 가급적 전통 공간구획 방식에 따라 안채, 사랑채 등으로 구획하는 것을 권장한다. • 창고 및 보일러실 등도 평면계획시 미리 구획하여 향후 증축되는 일이 없도록 한다. • 대청을 시공 할 경우에는 대들보와 서까래 등이 노출되도록 시공한다.
	벽체	• 외벽은 흙벽(외엮기), 또는 황토벽돌 등 천연재료를 사용하여 시공한다. (특히 시멘트나 시멘트벽돌․블럭 사용 금지) • 목조 기둥은 노출 시공을 원칙으로 한다. • 축대가 있는 경우 축대석 쌓기 등으로 외벽 재료와 구분한다.
	지붕	• 지붕은 가급적 전통한식기와(오지기와)를 사용하되 시멘트 기와를 사용하는 경우 검정색 등으로 도색한 기와를 사용한다. • 지붕 형태는 평면형태에 따라 맞배지붕, 우진각지붕, 팔작지붕으로 한다.
	외부 조명	• 한옥의 운치와 아름다운 표현을 위해 간접조명을 적극 활용하고, 조명 기구는 한옥풍에 맞게 설치한다.
	창호	• 외부와 마당에 면하는 창은 가급적 목재창으로 설치하고, 타 재료 사용시 목재창과 비슷한 색상을 사용한다. • 이중창호를 사용하여 기둥보다 두꺼워 질 때 한옥내부로 돌출시킬 것을 권장한다.
부속 시설	부속동	• 부속건물은 본 건물과 조화되는 구조와 모양으로 시공하며, 전통한옥 기법으로 시공한다.(시멘트벽돌, 블록, 조립식 판넬 시공 금지)
	담장	• 담장을 설치하는 경우 흙이나 자연석 등 천연재료를 사용하고 상부에 기와를 잇기 시공을 한다.
	문간	• 대문과 현관문은 목재를 사용하고, 철재장식은 전통장식 문양을 권장한다.
	마당	• 잔디심기나 정원을 조성하여 나무를 식재한다.(시멘트 포장 금지) • 대지 내 정원등 주변시설은 한옥과 조화롭게 조성 될 수 있도록 한다.
내부	바닥	• 방바닥은 가급적 시멘트를 사용하지 말고 황토미장 바름 등 친환경 건축 재료를 사용한다. • 방바닥 마감은 가급적 비닐장판을 사용하지 말고 한지 바닥재, 목재마루 등 친환경재료로 마감한다.
	전기 시설	• 전주에서 인입되는 배선은 가급적 지하 매설한다. • 스위치 및 콘센트 배관은 돌출되지 않게 벽 속에 매입 시공한다.