농림수산식품부 고시(2008-88) 시행에 따른 =================

어선표지판 규격 및 부착요령 안내

2013. 1. 1.부터 전국 단위의 어선표지판을 부착하여야 합니다.

	< 시행목적 >
◇ 기존 어선표지판에 쓰이던 지역약호를 없애고 전국 단위로 일원화하여 타 지역 전출입시에도 어선표지판의 교체 없이 영구적으로 사용함에 따라, ◇ 경제적으로 어민들의 부담을 절감하고 어장관리선 또한 표지판 부착 대상에 포함하여 어업현실에 알맞게 통일성을 도모하고자 합니다.

□ 적용대상은 동력어선과 1톤 이상 무동력어선으로 어장관리선, 어업허가를 받은 동력어선,

어획물운반업 어선(1톤 미만의 무동력 어선을 제외한 모든 어선)입니다.

□ 어선표지판의 톤급별 종류 및 규격은 아래와 같습니다.

어선규모(톤)

표지판 크기(cm)

표지판 기재내용

기재 색상

표지판의 재질 및 규격

30 이상

가로 70 × 세로 40

․어선번호, 주 허가업종(톤수)

․예 시

9406005-6497201

연안연승(2.54)

※ 허가어선이 아닌 경우 표기 방법

- 어장관리선 : 어장관리선(2.54)

- 어획물운반선 : 어획물운반선(2.54)

․어장관리선

- 황색바탕,

흰색문자

․어장관리선 외 어선

- 녹색바탕,

흰색문자

․재질

- 1.0mm 이상의 금속판

(알루미늄, 동판) 또는

- 7.0mm 이상의 FRP판     또는 합성수지판

5 이상 ~ 30미만

가로 50 × 세로 30

1 이상 ~ 5미만

가로 45 × 세로 25

․1 미만 동력어선

․1 이상 무동력어선

가로 30 × 세로 20

□ 표지판은 볼트 및 너트를 사용하여 내구력 있는 방법으로 견고하게 부착하되 부착 위치는

아래와 같습니다

○ 조타실이 있는 경우 : 조타실 바깥쪽 양측 상단부분의 잘 보이는 장소

○ 조타실이 없는 경우 : 배의 길이 중앙부분 바깥쪽의 양현측 상단 부분의 잘 보이는 장소

※ 어선 구조상 불가피한 사유로 위의 위치에 부착이 곤란한 경우 : 식별이 용이한 위치

≪지정 및 승인받은 어장관리선 중 허가 어업 명칭을 기재한 표지판을 부착하고 있는

경우 새로이 부착하지 않으셔도 됩니다.≫

▶ 새로운 표지판을 설치하지 않았을 경우 수산관계 법령에 따라 어업정지 및

과태료 등 행정처분이 부과되오니 반드시 올해 말(´12.12.31)까지 설치하시기 바랍니다.

문의 - 속초시청 해양수산과 해양기획팀 ☏) 639-2731, 2449 / fax) 639-2338