■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	강원특별자치도 속초시			심의일자	2023. 12. 19. ~ 12. 28.(서면심의)
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 우리자산신탁(주)
대지현황	대지위치 강원특별자치도 속초시 금호동 617-21번지 일원
	지번 금호동 617-21		관련지번
	대지면적 39,970㎡		용도지역(지구, 구역) 제3종일반주거지역
건축물현황	건축면적 6,802.74㎡		건폐율 17.02%			층수 지하: 4층/ 지상: 25~33층
	주용도 공동주택(아파트)		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 주건축물 8동
	최고높이 94.9m		용적률 299.91%			연면적 합계 180,920.22㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	- 일부 주동 전이보와 설비 슬라브간 간섭이 예상되니, 해당 구간에 대한 처리방안과 배근상세 제시할 것 - 내진설계 대상의 비구조요소에 대하여 시공 전에 시공 상세에 대한 내진설계가 수행될 수 있도록 구조도면 및 구조계산서에 관련 내용을 명기할 것 - 지하주차장의 원웨이슬래브의 진동 및 처짐을 검토하여 사용성을 확보할 수 있도록 조치바람
	( 토 목 )분야	- 앵커 시공순서도에 명기된 사항 중 앵커 정착부위 몰탈 주입 후 정착구의 양생기간을 시방서에 명기하여 인장력을 확보될수 있도록 시공관리 필요
	( 시 공 )분야	- 층고가 높은 기둥 시공 시 콘크리트 측압에 대한 거푸집 안전성 확보 여부에 대해 시공 전 가시설 구조 검토 후 시공될 수 있도록 조치 필요
	( )분야
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]