과  업  지  시  서

(속초시 상수도 관망도 정비용역)

속   초   시

과 업 지 시 서

1. 과업명

속초시 상수도 관망도 정비용역(수용가 시설관리 DB구축)

2. 과업의 목적

2006년 20m/m이상 대구경 수용가의 급수전 및 계량기는 정비 완료 되었으나 누락관로 및 노후관 교체와 더불어 변경된 관로의 관리가 안되고 있어 유수율 제고에 막대한 지장을 초래하고 있어, 금번 영랑동 일원의 13m/m 이상 수용가에 대한 정보 및 누락관로 및 노후관 교체된 관로를 관망도에 추가 구축하여 급수전과 계량기를 체계적으로 관리하고자 함.

3. 과업의 개요

가. 급수전 조사 : 1,228전(0.90㎢)

나. 내  용

1) 급수전 위치 측량 및 제도 : 1,228전

2) 수치지도 활용 관망도 작성 : 1/1,000

3) 급수전 계량기 대장(관분기 상세도 포함) : 1,228전

4) 상수도 관망도 전산입력 : 1/1,000

다. 용역기간 : 착수일로부터 150일간

4. 세부 과업의 내용

가. 급수전 위치측량

영랑동 일원의 가정 수도전의 급수전에 대한 위치 측량을 실시, 수치지도에 기 부여되어 있는 수용가 번호를 표시하고, 현장조사를 통해 급수전 계량기의 대장을 작성한다.

나. 세부관망 및 급수전 심볼 작성

1) 시에서 제공하는 상수도 관로 조사 자료와 급수전 계량기 측량성과를 기초로 하여 국토정보지리원에서 제작한 수치지도(1/1,000)를 활용하여 상수도 관망도 및 급수전 계량기를 명기하여야 한다.

2) 상수도 관망도 작성은 국립지리원고시 제1998-269호(1998. 12. 8)의 “지하시설물 작성 세부지침”에 의하며, 급수전의 표기순서는 ‘수전번호, 급수관 부설년도, 계량기 설치년도, 계량기 구경’의 순으로 표기하여야 한다.

다. 급수전 계량기 대장

시에서 제공하는 급수전 대장 및 상수도 설계서상에 있는 관 분기 상세도를 수치지도상의 적당한 여백에 제도하여 급수전별 관 분기 상세를 한눈에 볼 수 있도록 작성하여야 한다.

라. 관망 및 급수전 위치 ․ 대장 전산화

수치지도상에 작성된 상수도 관망도 및 급수전 위치(관분기 상세도 포함)를 전산화하여 신설 및 변경부분 발생시 수정이 용이하도록 상수도 관망도 전산화를 구축하여야 한다.

마. 누락 관로 및 노후관 교체로 인한 변경관로의 입력

2006년까지 정비 완료된 관망도의 정밀 검토후 누락 관로 발생시 즉시 수정 및 입력을 실시(노후관 교체로 인한 관로의 변경부분 포함), 관망도 전산화를 구축하여야 한다.

바. 도면 및 대장조서 작성

1) 도면 : 상수도 관망도상 누락, 변경된 관로 및 급수전 계량기 심볼 작성(1,228전)

2) 대장 : 급수전 계량기 대장, 상수도 관로대장(도면 기입분)

3) 상수도 관망도 : 원도 2부.(급수전 현황 추가 수록분)

5. 기술이전 및 교육지원

가. 과업수행자는 사업의 원활한 수행을 위하여 교육을 지원하여야 한다.

나. 교육기간은 별도로 정하지 않으며 교육대상자가 지식을 습득하여 운영이 가능할 때까지 수시 반복적으로 교육을 실시하여야 한다.

6. 과업수행 일반지침

가. 과업수행에 관한 일반사항

1) 본 과업은 시에서 지명한 감독관의 지시 감독하에 수행하여야 한다.

2) 과업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계를 제출하여야 한다.

3) 본 과업은 정부가 제정 공포한 제법규 및 작성규정과 본 과업지시서에 의거 수행하여야 하며, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업 목적의 성실한 달성을 위하여 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.

4) 과업수행자는 특별한 사유가 없는 한 기간을 연기할 수 없으며, 과업수행에 현저한 지장이 예상될 경우에는 시에서 일방적으로 본 계약을 해지할 수 있다.

나. 과업 내용의 변경 및 협의

1) 본 과업 수행중 과업범위에 증감이 발생하거나 기타 시에서 필요하다고 인정할 경우 감독관청의 승인을 받은 후 계약 내용을 변경할 수 있다.

2) 본 과업 지시서상의 물량에 대하여 증감 사항이 발생될 경우 예산의 범위 내에서 정산한다.

3) 과업수행자는 세부계획에 의한 과업 수행방법, 인원투입계획, 예정공정표를 과업 착수전 시에 제출하여야 한다.

4) 과업수행중 수시로 감독관과 협의하여 최적의 관망도가 작성되도록 하여야 한다.

다. 보안 통제에 관한 사항

1) 과업수행자는 과업 수행에 필요한 제반 보안대책을 강구하여야 하며, 과업 참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 과업 수행자는 과업에 따른 연구내용 및 조사 자료는 물론 과업 진행과정에서 생성된 모든 자료는 타 용도로 사용하거나 공개 또는 유출하지 못하며, 과업 수행중 과실로 인한 일체의 사고는 과업 수행자가 진다.

라. 성과물의 소유

과업 수행으로 인하여 발생한 각종 조사자료, 도면 및 원도 등 일체의 성과품은 속초시의 소유로 하며, 속초시의 승인 없이는 제3자에게 대여할 수 없고 준공시 속초시에 정리하여 제출하여야 한다.

7. 성과물 제출

상수도관망도	1/1,000	2부
급수전 계량기대장	1,228개소	1부	성과물 일체 전산처리
관망도 CD	CD	1식