제품 사양서

1. TelePrompter 1ea

[일반사항]

1) 15" LCD Flat 패널 프롬프터 모니터 이상

2) Semi-rigid 후드

3) FOLD & GO 렌즈뷰 어셈블리 (프레임, 빔스플리터, 마스크)

4) 슬라이딩 마운트 어셈블리 (플레이트와 마운트 브라켓)

5) TAV-100 프롬프트 소프트웨어(Security Key/ CD-ROM)

6) SHC-100 시리얼 핸드 컨트롤러

[제품사양]

- 스크린 크기 : 15 " (38.1cm) 이상

- 사용 범위 : 60-10.67 cm

- 시스템 무게 : 7.48kg

- 밝기 : 450 nits

- ENG 와DV 카메라 장착 가능

- 수평/수직 이미지 반전

- VGA, Composite(1 in 1 out) , S-Video (1) 입력

- Anti-Reflective 모니터 글래스

- 빔스플리터 형태: 직사각형 스크롤 속도조절을 자유자재로 조절 가능

[소프트웨어 TAV]

- 멀티 스크립트 프롬프팅을 위한 Runlist 옵션

- 스피커 타이머

- 사용자 속성으로 Search / Replace

- 환경 설정 조절

- 오른쪽 클릭으로 메뉴 호출

- 친숙하고 효과적인 사용자 인터페이스

- WYSIWYG 풀 스크린, Point/Click 편집

- 다양한 폰트 크기, 색상, 스타일

- 북마크, 철자 확인, 기능

- 잘라내기, 복사하기, 붙여넣기

#1 제조사 혹은 제조사의 국내 법인이 발행한 물품공급확인서 제출

#2 제조사 혹은 제조사의 국내 법인이 발행한 A/S확인서 제출

2. Tripod  1ea

[ 일반사항 ]

- Fluidhead Video 18 SB

- Weight (kg) :  3.3

- Payload (kg):  2-18

- Counterbalance (steps):  10

- Tripod/Pedestal fitting (mm):  100

- Panbar (ea):  2

- Payload range: 2 to 18 kg / 4 to 40 lb

- Counterbalance: 10 steps

- 7 horizontal and 7 vertical grades of drag, +0

- Tilt range: ±90°

- For tripods with 100 mm bowls

- Tap holes for viewfinder extension adapter

- Long sliding range of balance plate

- Dust protected and water resistant housing

#1 제조사 혹은 제조사의 국내 법인이 발행한 물품공급확인서 제출

#2 제조사 혹은 제조사의 국내 법인이 발행한 A/S확인서 제출

3. Notebook Computer  1ea

[ 일반사항 ]

시스템	운영체제	OS	Windows Vista Home Premium
	프로세서	CPU	Intel Core2Duo P8400
		클럭	2.26GHz
		FSB	1066MHz
		캐시 메모리	3MB
	메인보드	칩셋	Intel PM45
	메모리	메인	3GB DDR2 SDRAM (2GB x1, 1GB x 1)
		타입	PC2-5300 (667MHz)
	Display	LCD	14.1" WXGA LED Backlight
		칩셋	nVidia GeForce 9200M GS
		메모리	GDDR2 256MB
저장장치	HDD		250GB (S-ATA, 5400rpm)
	ODD		DVD-Multi
통신	유선 LAN		10/100/1000Mbps Gigabit LAN
	무선 LAN	규격	802.11 a/b/g/n 3x3
	블루투스		O
입력장치	키보드		88키 향균 은나노 키보드
	포인팅		터치패드 (Scroll Scope, Flat Type)
파워	배터리		6셀 리튬이온 배터리
크기/무게	무게	본체무게	약 1.84 Kg
웹카메라			130만 화소 웹캠
I/O PORT	USB		USB 2.0 x 3
	영상	TV-Out	X
		HDMI	O
		VGA Out(RGB)	O
	음성	Mic-in	O
		Audio-Out	O
	IEEE1394		X
	Ethernet(RJ-45)		O
	기타		5-in-1 Multi card Slot (MS, MS Pro, SD, MMC, xD)

#1 제조사 혹은 제조사의 국내 법인이 발행한 물품공급확인서 및 A/S 확약서는 품질 보증서로

대체 하여 제출.